# Σύμβολα

Τα σύμβολα που ακολουθούν μπορεί να έχουν σημασία για το χειρισμό του ηλεκτρικού εργα‌λείου σας. Παρακαλούμε αποτυπώστε στη μνήμη σας τα σύμβολα και τη σημασία τους. Η σω‌στή ερμηνεία των συμβόλων συμβάλλει στον καλύτερο και ασφαλέστερο χειρισμό του ηλεκ‌τρικού σας εργαλείου.

Σύμβολα και η σημασία τους
| Κατηγορία 1 Καταναλωτικό προϊόν Laser
| Μη βάζετε τα χέρια σας στην περιοχή πριονίσματος, όταν το ηλεκτρικό εργαλείο βρίσκεται σε λειτουργία. Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση επαφής με τον πριονόδισκο.
| Φοράτε προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη.
| Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
| Φοράτε ωτασπίδες. Η επίδραση του θορύβου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ακοής.
| Επικίνδυνος τομέας! Κρατάτε τα χέρια σας, τα δάχτυλά σας ή/και τους βραχίονές σας όσο το δυνατό πιο μακριά από αυτόν τον τομέα.
| Μη βάζετε τα δάχτυλά σας ανάμεσα στα κινούμενα μέρη του βραχίονα ολίσθησης. Τα δάχτυλά σας μπορεί να συνθλιβούν και να τραυματιστούν σοβαρά.
| Προσέχετε στις διαστάσεις του πριονόδισκου (διάμετρος πριονόδισκου D, διάμετρος οπής d). Η διάμετρος της οπής d πρέπει να ταιριάζει χωρίς ανοχή (κενό) στον άξονα εργαλείου. Σε περίπτωση που η χρήση συστολών είναι απαραίτητη, προσέξτε, ώστε οι διαστάσεις της συστολής να ταιριάζουν με το πάχος του βασικού στελέχους και με τη διάμετρο της οπής του πριονόδισκου καθώς και με τη διάμετρο του άξονα του εργαλείου. Χρησιμοποιείτε κατά το δυνατόν τις συμπαραδιδόμενες μαζί με τον πριονόδισκο συστολές. Η διάμετρος του πριονόδισκου D πρέπει να αντιστοιχεί στην ένδειξη πάνω στο σύμβολο. Βλέπε επίσης «Διαστάσεις για κατάλληλους πριονόδισκους» αρο κεφάλαιο «Τεχνικά στοιχεία».
| Για να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο να το πιάνετε πάντοτε από τις αντίστοιχα σημαδεμένες θέσεις (κοιλότητες πιασίματος) ή από τη λαβή μεταφοράς.
| Μην πιάσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ποτέ από τη λαβή του βραχίονα ολίσθησης για να το μεταφέρετε.
| Ενεργοποίηση λέιζερ
| Λαβή σύσφιγξης ανοιχτή: Μπορεί να ρυθμιστεί κάθετη φαλτσογωνιά. Λαβή σύσφιγξης κλειστή: Η ρυθμισμένη κάθετη φαλτσογωνία παραμένει αμετάβλητη.
| Δείχνει τα ξεχωριστά βήματα για τη ρύθμιση της κάθετης φαλτσογωνιάς. 1. Λύσιμο της λαβής σύσφιγξης 2. Ελαφρά στρέψη του βραχίονα ολίσθησης προς τα αριστερά 3. Ρύθμιση της επιθυμητής κάθετης περιοχής φαλτσογωνιάς στην περιστροφική σφαιρική λαβή
| Ρύθμιση των κάθετων περιοχών φαλτσογωνιάς στην περιστροφική σφαιρική λαβή:
| Κλίση του πριονόδισκου προς τα αριστερά (45° έως 0°)
| Κλίση του πριονόδισκου προς τα δεξιά (0° έως 45°)
| Συνολική περιοχή περιστροφής του βραχίονα ολίσθησης (–47° έως +47°)