# Comprobación y reajuste del ajuste básico

Si la herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso intenso, deberá verificarse y reajustarse, dado el caso, para garantizar un corte exacto.
Para ello se requiere cierta experiencia y la correspondiente herramienta especial.

El servicio técnico Bosch realiza este trabajo rápida y concienzudamente.

##

Indicación: Para verificar el funcionamiento del láser, la herramienta eléctrica debe estar conectada a la alimentación de corriente.

- Jamás accione el interruptor de conexión/desconexión durante el ajuste del láser (p. ej. al mover el brazo de la herramienta). Una puesta en marcha fortuita de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones.

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Gire la mesa de cortar (37) hasta la muesca (14) de 0°. La palanca (12) debe enclavar en la muesca perceptiblemente.

### Control (ver figura T1)

- Trace una línea recta sobre una pieza de trabajo.
- Lleve el brazo deslizante (27) lentamente hacia abajo con la empuñadura (1).
- Oriente la pieza de manera que los dientes de la hoja de sierra queden alineados con la línea de corte.
- Mantenga firmemente sujeta la pieza de trabajo en esa posición y gire lentamente hacia arriba el brazo deslizante.
- Sujete la pieza con la mordaza.
- Conecte los rayos láser con el interruptor (59).

Los rayos láser deberán quedar equidistantes respecto a la línea de corte de la pieza de trabajo, en toda la longitud, incluso al bajar el brazo deslizante.

### Retirada de la tapa de protección del láser (ver figura T2)

- Afloje los dos tornillos (62) de la tapa de protección del láser (26) con la llave macho hexagonal (4 mm) (16).
  Indicación: para alcanzar el tornillo delantero de la tapa de protección del láser, debe girar ligeramente hacia abajo el brazo deslizante hasta que la llave macho hexagonal se pueda insertar a través de una de las ranuras de la caperuza protectora pendular.

### Ajuste de la concordancia (ver figura T3)

- Retire la tapa de protección del láser (26).

1. Ajuste del rayo láser derecho:

- Gire el tornillo de ajuste posterior (63) con la llave macho hexagonal (17) hasta que el rayo láser derecho quede enrasado en toda su longitud con la línea de corte trazada en la pieza de trabajo.
  En ello se mueve también el rayo láser izquierdo.

Un giro en sentido antihorario hace que el rayo láser se desplace de la izquierda hacia la derecha, y viceversa.

2. Ajuste del rayo láser izquierdo:

- Gire el tornillo de ajuste anterior (63) con la llave macho hexagonal (17) hasta que el rayo láser izquierdo quede a la misma distancia de la línea de corte trazada en la pieza de trabajo que el rayo láser derecho.

Un giro en sentido antihorario hace que el rayo láser se desplace de la izquierda hacia la derecha, y viceversa.

- Vuelva a fijar la tapa de protección del láser (26).

### Ajuste del paralelismo (ver figura T4)

- Retire la tapa de protección del láser (26).
- Afloje el tornillo de fijación (64)(aprox. 1-2 vueltas) con la llave macho hexagonal (17). No desenrosque completamente el tornillo.
- Desplace la placa de montaje del láser hacia la derecha o izquierda hasta conseguir que los rayos láser queden paralelos en toda la longitud de la línea de corte trazada sobre la pieza de trabajo.
- Mantenga la placa de montaje del láser en esta posición y vuelva a apretar el tornillo de fijación (64).
- Después del ajuste compruebe nuevamente que el láser coincide con la línea de corte. Dado el caso, ajuste nuevamente los rayos láser con los tornillos de ajuste (63).
- Vuelva a fijar la tapa de protección del láser (26).

### Ajuste de la desviación lateral al mover el brazo deslizante (ver figura T5)

- Retire la tapa de protección del láser (26).
- Afloje los dos tornillos de fijación (65)(aprox. 1-2 vueltas) con la llave macho hexagonal (17).
  No desenrosque completamente los tornillos.
- Desplace la carcasa del láser hacia la derecha o izquierda hasta lograr que los rayos láser no se desvíen lateralmente al descender el brazo deslizante.
- Después del ajuste compruebe nuevamente que el láser coincide con la línea de corte. Dado el caso, ajuste nuevamente los rayos láser con los tornillos de ajuste (63).
- Mantenga la carcasa del láser en esta posición y vuelva a apretar los tornillos de fijación (65).
- Vuelva a fijar la tapa de protección del láser (26).

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de transporte.
- Gire la mesa de corte (37) hasta la muesca (14) de 0°. La palanca (12) deberá enclavar en la muesca de forma perceptible.

### Control (ver figura U1)

- Ajuste un calibre de ángulos a 90° y colóquelo sobre la mesa de corte (37).

El lado del calibre de ángulos debe quedar enrasado con la hoja de sierra (39) en toda la longitud.

### Ajuste (ver figura U2)

- Suelte la palanca de enclavamiento (13).
- Afloje los dos tornillos de ajuste (66) (mínimo 1 vuelta) con una llave de vaso (10 mm).
- Afloje el tornillo de ajuste (68) (aprox. 3 vueltas) con la llave macho hexagonal (4 mm) (16).
- Enrosque o desenrosque el tornillo de ajuste (67) con la llave macho hexagonal (4 mm) (16) hasta que el lado del calibre de ángulos quede enrasado con la hoja de sierra en toda la longitud.
- Apriete de nuevo la palanca de enclavamiento (13). A continuación vuelva a apretar primero el tornillo de ajuste (68) y a continuación los tornillos de ajuste (66).

Si después del ajuste los indicadores de ángulos (32) y (20) no coinciden con la marca de 0° de la escala (31), afloje los tornillos de fijación de los indicadores de ángulos con un destornillador de estrella y alinee los indicadores de ángulos a lo largo de las marcas de 0°.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Gire la mesa de corte (37) hasta la muesca (14) de 0°. La palanca (12) deberá enclavar en la muesca de forma perceptible.
- Tire completamente hacia afuera la regleta tope ajustable izquierda (5).
- Afloje la palanca de enclavamiento (13) y gire el brazo deslizante por la empuñadura (1) hacia la izquierda hasta el tope (45°).

### Control (ver figura V1)

- Ajuste un calibre de ángulos a 45° y colóquelo sobre la mesa de corte (37).

El lado del calibre de ángulos debe quedar enrasado con la hoja de sierra (39) en toda la longitud.

### Ajuste (ver figura V2)

- Enrosque o desenrosque el tornillo de ajuste (69) con una llave de boca (8 mm) hasta que el lado del calibre de ángulos quede enrasado con la hoja de sierra en toda la longitud.
- Apriete de nuevo la palanca de enclavamiento (13).

Si después del reajuste los indicadores de ángulos (32) y (20) no coincidiesen con la marca de 45° de la escala (31), vuelva a comprobar primero el ajuste de 0° para el ángulo de inglete vertical y los indicadores de ángulos. Repita entonces el ajuste del ángulo de inglete vertical de 45°.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Gire la mesa de corte (37) hasta la muesca (14) de 0°. La palanca (12) deberá enclavar en la muesca de forma perceptible.
- Tire completamente hacia afuera la regleta tope ajustable derecha (5).
- Afloje la palanca de enclavamiento (13).

Incline el brazo deslizante por la empuñadura (1) desde la posición de 0° hacia la izquierda y gire el mando giratorio (38) hasta que se indique el margen del ángulo de inglete vertical derecho deseado. |

- Gire el brazo deslizante por la empuñadura (1) hacia la derecha hasta el tope (45°).

### Control (ver figura W1)

- Ajuste un calibre de ángulos a 135° y colóquelo sobre la mesa de corte (37).

El lado del calibre de ángulos debe quedar enrasado con la hoja de sierra (39) en toda la longitud.

### Ajuste (ver figura W2)

- Enrosque o desenrosque el tornillo de ajuste (70) con una llave de boca (8 mm) hasta que el lado del calibre de ángulos quede enrasado con la hoja de sierra en toda la longitud.
- Apriete de nuevo la palanca de enclavamiento (13).

Si después del reajuste los indicadores de ángulos (32) y (20) no coincidiesen con la marca de 45° de la escala (31), vuelva a comprobar primero el ajuste de 0° para el ángulo de inglete vertical y los indicadores de ángulos. Repita entonces el ajuste del ángulo de inglete vertical de 45°.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Gire la mesa de corte (37) hasta la muesca (14) de 0°. La palanca (12) deberá enclavar en la muesca de forma perceptible.

### Control (ver figura X1)

- Ajuste un calibre de ángulos a 90° y colóquelo entre la regleta de tope (6) y la hoja de sierra (39) sobre la mesa de corte (37).

El lado del calibre de ángulos debe quedar enrasado con la hoja de sierra (39) en toda la longitud.

### Reajuste (ver figura X2)

- Afloje los cuatro tornillos de ajuste (71) con una llave macho hexagonal (4 mm) (16) y gire la mesa de cortar (37) junto con la escala (36), hasta que la pata del calibre de ángulos quede enrasada con la hoja de sierra, en toda su longitud.
- Apriete los tornillos.

Si tras el ajuste, el indicador de ángulos (57) no se encuentra en una línea con la marca de 0° de la escala (36), suelte el tornillo (72) con un destornillador de estrella y ajuste el indicador de ángulos a lo largo de la marca 0°.

##

La fuerza de apriete de la palanca de enclavamiento (13) puede reajustarse.

### Control

- La fuerza de apriete de la palanca de enclavamiento deberá ajustarse de manera que el brazo deslizante quede firmemente sujeto al ajustar un ángulo de inglete vertical cualquiera.

### Reajuste

- Afloje la palanca de enclavamiento (13).
- Gire el tornillo de ajuste (73) con una llave de tubo (17 mm) en sentido antihorario para reducir la fuerza de apriete o en sentido horario para aumentarla.
- Ajuste un ángulo de inglete vertical, apriete de nuevo la palanca de enclavamiento (13) y compruebe si se ha generado la fuerza de apriete deseada.