# Технически данни

Циркуляр за ламперия |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Номинална консумирана мощност | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Номинално напрежение | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Честота | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Обороти на празен ход | min–1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Ограничение на пусковия ток |  | ● | – | ● | ●
Тип лазер | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Клас лазер |  | 1 | 1 | 1 | 1
ТеглоA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Клас на защита |  | / II | / II | / II | / II
Размери на подходящи циркулярни дискове |
Диаметър на циркулярния диск D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Дебелина на тялото на диска | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Макс. широчина на рязане | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Диаметър на отвора d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Допустими размери на обработвания детайл вж. Допустими размери на обработвания детайл

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.