# Preparativos para el trabajo

##

En las piezas de trabajo largas deberá apoyarse correspondientemente su extremo libre.

La mesa de corte se puede agrandar hacia la izquierda y hacia la derecha con la ayuda de las prolongaciones de la mesa de corte (7).

- Mueva la palanca de apriete (50) hacia dentro.
- Tire de la prolongación de la mesa de corte (7) hacia afuera hasta la longitud deseada (máximo 250 mm).
- Para fijar las prolongaciones de la mesa de corte, presione la palanca de apriete (50) de nuevo hacia fuera.

##

En el caso de ángulos de inglete verticales y/u horizontales, y según el sentido de corte, debe tirar hacia afuera la regleta tope ajustable izquierda o derecha (5) o retirarla totalmente.

Ángulo de inglete vertical | Ángulo de inglete ‌horizontal |
--- | --- | ---
0°–47° (izquierda) | ≤ 44° (derecha/izquierda) | Afloje el tornillo de retención (51). Tire completamente hacia afuera de la regleta tope ajustable izquierda (5).
0°–47° (izquierda) | ≥ 45° (derecha/izquierda) | Afloje el tornillo de retención (51). Tire completamente hacia afuera de la regleta tope ajustable izquierda (5). Retire hacia arriba la regleta tope ajustable. Retire el tornillo de retención (51).
0°–47° (derecha) | ≤ 44° (derecha/izquierda) | Afloje el tornillo de retención (51). Tire completamente hacia afuera de la regleta tope ajustable derecha (5). Retire hacia arriba la regleta tope ajustable.
0°–47° (derecha) | ≥ 45° (derecha/izquierda)

##

El mecanismo de deslizamiento del brazo deslizante (27) viene configurado de fábrica y no está amortiguado en el momento del suministro de la herramienta.

Usted puede ajustar individualmente la amortiguación del mecanismo de deslizamiento en el amortiguador (52):

dura – mejor control de los movimientos al trabajar;

blanda – serrado rápido.

- Afloje ambos tornillos de ajuste (53) con la llave macho hexagonal (4 mm) (16) para una amortiguación suave
- o
- apriete ambos tornillos de ajuste (53) con mayor firmeza para una amortiguación más fuerte.

##

Para obtener una seguridad máxima en el trabajo deberá sujetarse siempre firmemente la pieza.
No sierre piezas tan pequeñas que no puedan sujetarse convenientemente.

- Presione la pieza de trabajo firmemente contra las regletas topes (6) y (5).
- Introduzca el tornillo de apriete (18) suministrado en uno de los taladros (54) previstos para el caso.
- Afloje el tornillo de mariposa y adapte la mordaza de rosca al tamaño de la pieza de trabajo. Apriete nuevamente el tornillo de mariposa.
- Apriete la barra roscada (56) y fije así la pieza de trabajo.

### Desmontaje de la pieza de trabajo

- Para soltar el tornillo de apriete gire la barra roscada (56) en sentido antihorario.