# Výměna pilového kotouče (viz obrázek c1−c4)

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Při montáži pilového kotouče noste ochranné rukavice. Při kontaktu s pilovým kotoučem existuje nebezpečí poranění.

Používejte pouze pilové kotouče, jejichž maximální dovolená rychlost je vyšší než počet volnoběžných otáček elektronářadí.

Používejte pouze pilové kotouče, které odpovídají charakteristickým údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze a jsou vyzkoušené podle EN 847‑1 a příslušně označené.

Používejte pouze takové pilové kotouče, které jsou doporučené výrobcem tohoto elektrického nářadí a jsou vhodné pro materiál, který chcete řezat. Zabráníte tak přehřívání zubů kotouče při řezání.

## Demontáž pilového kotouče

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Ručně vyšroubujte aretační šroub (41) tak, aby tyč (42) mohla volně viset dolů.
- Povolte upevňovací šroub (43) (cca o 2 otáčky) klíčem na vnitřní šestihran (4 mm) (16).
  Šroub nevyšroubujte úplně.
- Povolte upevňovací šroub (44) (cca o 6 otáček) klíčem na vnitřní šestihran (4 mm) (16).
  Šroub nevyšroubujte úplně.
- Odtáhněte krycí desku (45) od upevňovacího šroubu (44) směrem dopředu a dolů.
- Otočte kyvný ochranný kryt (4) dozadu a držte ho v této poloze.
- Tyč (42) zavěste otvorem za upevňovací šroub (44).
  Tím se kyvný ochranný kryt udrží v otevřené poloze.
- Otáčejte šroubem s vnitřním šestihranem (47) pomocí klíče na vnitřní šestihran ( mm) (16) a současně stiskněte aretaci vřetena (46), až zaskočí.
- Podržte aretaci vřetena (46) stisknutou a šroub (47) vyšroubujte ve směru hodinových ručiček ven (levý závit!).
- Sejměte upínací přírubu (48).
- Sejměte pilový kotouč (39).

## Montáž pilového kotouče

- Při namontování dbejte na to, aby směr břitů zubů (směr šipky na pilovém kotouči) souhlasil se směrem šipky na ochranném krytu!

Je‑li to nutné, očistěte před namontováním všechny montované díly.

- Nasaďte nový pilový kotouč na vnitřní upínací přírubu (49).

- Nasaďte upínací přírubu (48) a šroub s vnitřním šestihranem (47). Stiskněte aretaci vřetena (46), až zaskočí, a utáhněte šroub s vnitřním šestihranem proti směru hodinových ručiček.
- Uvolněte tyč (42) z upevňovacího šroubu (44) a uveďte kyvný ochranný kryt (4) opět dolů.
- Znovu nasuňte krycí desku (45) pod upevňovací šroub (44).
- Znovu utáhněte upevňovací šrouby (44) a (43).
- Nasuňte tyč (42) do původní polohy a znovu ručně utáhněte aretační šroub (41).