# Techniniai duomenys

Stacionarusis diskinis pjūklas |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Nominali naudojamoji galia | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Nominalioji įtampa | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Dažnis | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min–1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Paleidimo srovės ribotuvas |  | ● | – | ● | ●
Lazerio tipas | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Lazerio klasė |  | 1 | 1 | 1 | 1
SvorisA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Apsaugos klasė |  | / II | / II | / II | / II
Tinkamų pjūklo diskų matmenys |
Pjūklo disko skersmuo D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Pjūklo disko korpuso storis | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Maks. pjovimo plotis | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Kiaurymės skersmuo d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Leidžiamieji ruošinio matmenys žr. Leistini ruošinio matmenys

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.