# Driftstart

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt.

##

- För att slå på elverktyget, skjut först tillslagsspärren (2) till mitten och tryck därefter på strömbrytaren (58) och håll den intryckt.

Anmärkning: Av säkerhetsskäl kan elverktygets strömställare på-/av-knapp (58) inte låsas, utan måste under drift hållas nedtryckt.

##

- För att stänga av, släpp på-/av-knappen (58) igen.

##

Den elektroniska startströmsbegränsaren begränsar effekten vid inkoppling av elverktyget och därför kan en 16 A säkring användas.

Observera: När elverktyget kör igång med fullt varvtal direkt vid start fungerar inte längre startströmsbegränsningen. För service måste elverktyget omedelbart lämnas in till kundtjänst.