# ضبط زوايا الشطب الأفقية

## ضبط زوايا الشطب الأفقية القياسية (انظر الصورة H)

للضبط السريع والدقيق لزوايا الشطب الأفقية المستخدمة غالبا على حزوز قاعدة المنشار (14):

اليسار | اليمين
--- | ---
0°
45°، 31,6°، 22,5°، 15°‏ | 15°، 22,5°، 31,6°، 45°، 60°‏

- قم بفك مقبض التثبيت (11)، في حالة ربطه.
- اسحب الذراع (12) وأدر قاعدة المنشار (37) حتى حز التوقيف المرغوب نحو اليمين أو اليسار.
- اطلق الذراع. ينبغي أن تتعاشق الذراع بحز التوقيف بشكل محسوس.
- قم بشد مقبض التثبيت (11) مرة أخرى.

## ضبط زوايا الشطب الأفقية المرغوبة (انظر الصورة I)

يمكن ضبط زاوية الشطب الأفقية في نطاق يبلغ 52° (ناحية اليسار) حتى 60° (ناحية اليمين).

- قم بفك مقبض التثبيت (11)، في حالة ربطه.
- اسحب الذراع (12) واضغط في نفس الوقت علی مشبك التثبيت (10)، إلى أن يثبت في الحز المخصص لذلك. وبذلك تصبح قاعدة المنشار حرة الحركة.
- أدر قاعدة المنشار (37) بواسطة مقبض التثبيت نحو اليسار أو اليمين إلی أن يشير مؤشر الزاوية (57) إلی زاوية الشطب الأفقية المرغوبة.
- قم بشد مقبض التثبيت (11) مرة أخرى.
- لإعادة فك الذراع (12) اسحبه نحو الأعلی (من أجل ضبط زوايا الشطب الأفقية القياسية).
  يعود مشبك التثبيت (10) إلى موضعه الأصلي، ويعود للمقبض (12) ليتعاشق بحزوز التوقيف (14).