# Menjava žaginega lista (glejte sliko c1−c4)

- Pred začetkom kakršnih koli del na električ‌nem orodju izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

- Pri namestitvi žaginega lista nosite zaščitne rokavice. Pri dotiku žaginega lista obstaja nevarnost poškodbe.

Uporabljajte samo žagine liste z višjo največjo dovoljeno hitrostjo od števila vrtljajev v prostem teku električnega orodja.

Uporabljajte samo žagine liste, ki ustrezajo podatkom, navedenim v teh navodilih za uporabo, in ki so preizkušeni po EN 847‑1 ter ustrezno označeni.

Uporabljajte samo žagine liste, ki jih je priporočil proizvajalec električnega orodja in ki so primerni za material, ki ga želite obdelati. S tem boste preprečili pregrevanje zob žaginega lista pri žaganju.

## Odstranitev žaginega lista

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Ročno zategnite blokirni vijak (41), da lahko drogovje (42) prosto visi.
- Sprostite pritrdilni vijak (43) (pribl. 2 obrata) s šestrobim ključem (4 mm) (16).
  Vijaka ne smete popolnoma izviti.
- Sprostite pritrdilni vijak (44)pribl. (6 obratov) s šestrobim ključem (4 mm) (16).
  Vijaka ne smete popolnoma izviti.
- Prekrivno ploščo (45) potegnite s pritrdilnega vijaka (44) v smeri naprej in navzdol vstran.
- Prestavite nihajni zaščitni pokrov (4) nazaj in ga zadržite v tem položaju.
- Drog (42) z izvrtino obesite nad pritrdilni vijak (44).
  Na ta način nihajni zaščitni pokrov ostane v odprtem položaju.
- Šestrobi vijak (47) vrtite s šestrobim ključem ( mm) (16) in sočasno pritiskajte na blokado vretena (46), dokler se ne zaskoči.
- Blokado vretena (46) držite pritisnjeno in šestrobi vijak (47) odvijte v desno (levi navoj!).
- Odstranite vpenjalno prirobnico (48).
- Snemite žagin list (39).

## Namestitev žaginega lista

- Pri namestitvi upoštevajte, da mora biti smer rezanja zob (smer puščice na žaginem listu) usklajena s smerjo puščice na pokrovu!

Po potrebi pred namestitvijo očistite vse dele, ki jih boste namestili.

- Novi žagin list namestite na notranjo vpenjalno prirobnico (49).

- Namestite vpenjalno prirobnico (48) in notranji šestrobi vijak (47). Pritiskajte na blokado vretena (46), dokler se ne zaskoči, in privijte vijak v levo.
- Sprostite drog (42) s pritrdilnega vijaka (44) in pomaknite nihajni zaščitni pokrov (4) navzdol.
- Prekrivno ploščo (45) pomaknite pod pritrdilni vijak (44).
- Pritrdilne vijake (44) in (43) do konca privijte.
- Drog (42) pomaknite v prvotni položaj in ročno zategnite blokirni vijak (41).