# Bearbejdning af profillister

Profillister kan bearbejdes på to forskellige måder:

Positionering af emne | Gulvliste | Loftsliste
--- | --- | ---
stillet op mod anslagsskinnen |  |
fladt liggende på savbordet |  |

Desuden kan snittene udføres med eller uden trækbevægelse, afhængigt af profillistens bredde.

Prøv altid først den indstillede geringsvinkel (vandret og/eller lodret) på et stykke affaldstræ, før du går rigtigt i gang.