# Montagem de componentes individuais

- Retire todas as peças fornecidas cuidadosamente das respetivas embalagens.
- Remova todo o material de embalagem da ferramenta elétrica e dos acessórios fornecidos.

## Montar o manípulo de fixação (ver figura a)

- Aparafuse o manípulo de fixação (11) no respetivo orifício por cima da alavanca (12).

- Aperte sempre bem o manípulo de fixação (11) antes de serrar. Caso contrário o disco de serra poderá emperrar na peça a ser trabalhada.