# Puštanje u rad

- Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata.

##

- Za uključivanje električnog alata pomaknite najprije blokadu uključivanja (2) do sredine i potom pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (58) i držite pritisnut.

Napomena: Iz sigurnosnih razloga ne može se blokirati prekidač za uključivanje/isključivanje (58), nego tijekom rada mora stalno ostati pritisnut.

##

- Za isključivanje otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (58).

##

Elektroničko ograničenje struje zaleta ograničava snagu pri uključivanju električnog alata i omogućuje rad s priključkom na osiguraču od 16 A.

Napomena: Ako se električni alat odmah nakon uključivanja pokreće s punim brojem okretaja, znači da su ograničenje struje zaleta i zaštita od ponovnog pokretanja neispravni. Električni alat se mora odmah poslati u servis.