# Innstilling av vertikal gjæringsvinkel

Den vertikale gjæringsvinkelen kan stilles inn i et område fra 47° (venstre) til 47° (høyre).

For rask og nøyaktig innstilling av vertikale gjæringsvinkler som brukes ofte er det beregnet anlegg for vinklene 0°, 22,5°, 45° og 47°.

##

- Trekk den venstre justerbare anleggsskinnen (5) helt ut.
- Løsne spennhåndtaket (13).
- Sving glidearmen (27) mot venstre med håndtaket (1) til vinkelindikatoren (32) viser den ønskede vertikale gjæringsvinkelen.
- Hold glidearmen (27) i denne stillingen, og stram spennhåndtaket (13) igjen.
  Klemkraften til spenngrepet må kunne holde glidearmens stilling sikkert i enhver vertikal gjæringsvinkel.

##

- Trekk den høyre justerbare anleggsskinnen (5) helt ut.
- Løsne spennhåndtaket (13).
- Vipp glidearmen (27) ut av 0°-stillingen og litt mot venstre med håndtaket (1), og drei på skruknappen (38) til ønsket vertikalt gjæringsvinkelområde vises.
- Sving glidearmen (27) mot høyre med håndtaket (1) til vinkelindikatoren (20) viser den ønskede gjæringsvinkelen.
- Hold glidearmen (27) i denne stillingen, og stram spennhåndtaket (13) igjen.
  Klemkraften til spenngrepet må kunne holde glidearmens stilling sikkert i enhver vertikal gjæringsvinkel.

##

For at det skal være enkelt å stille inn den vertikale standardgjæringsvinkelen 0° igjen, stopper skruknappen (38) i det venstre vertikale gjæringsvinkelområdet. |

- Sving glidearmen (27) fra høyre over 0°-posisjonen.

##

- Trekk begge de justerbare anleggsskinnene (5) helt ut.
- Løsne spennhåndtaket (13).
- Vipp glidearmen (27) ut av 0°-stillingen og litt mot venstre med håndtaket (1), og drei på skruknappen (38) til ønsket vertikalt gjæringsvinkelområde vises.
- Sving glidearmen (27) mot venstre eller høyre med håndtaket (1) til vinkelindikatoren (32) eller (20) viser den ønskede vertikale gjæringsvinkelen.
- Hold glidearmen (27) i denne stillingen, og stram spennhåndtaket (13) igjen.
  Klemkraften til spenngrepet må kunne holde glidearmens stilling sikkert i enhver vertikal gjæringsvinkel.

##

Trekk innstillingsknappen (33) helt ut, og drei den 90°. Deretter svinger du glidearmen (27) med håndtaket (1) til glidearmen går hørbart i lås.