# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Punho
(2) | Bloqueio de ligação para o interruptor de ligar/desligar
(3) | Tampa de proteção
(4) | Cobertura de proteção pendular
(5) | Carril limitador ajustável
(6) | Carril limitador
(7) | Prolongamento da mesa de serra
(8) | Furos para montagem
(9) | Placa de inserção
(10) | Grampo de travamento
(11) | Manípulo de fixação para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(12) | Alavanca para pré-ajuste do ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(13) | Punho de aperto para qualquer ângulo de meia-esquadria (vertical)
(14) | Entalhes para ângulos de meia-esquadria padrões (horizontal)
(15) | Cavidades de pega
(16) | Chave sextavada interior (6 mm/4 mm)
(17) | Chave sextavada interior (2 mm)
(18) | Grampo
(19) | Rolo de deslize
(20) | Indicador de ângulo para faixa de ângulo de meia-esquadria à direita (0° até 47°) (vertical)
(21) | Proteção contra aparas
(22) | Expulsão de aparas
(23) | Adaptador de aspiração
(24) | Alavanca de aperto do mecanismo de deslize
(25) | Placa de advertência laser
(26) | Capa de proteção contra laser
(27) | Braço de deslize
(28) | Parafuso de ajuste do limitador de profundidade
(29) | Batente de profundidade
(30) | Proteção de transporte
(31) | Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(32) | Indicador de ângulo para faixa de ângulo de meia-esquadria à esquerda (47° até 0°) (vertical)
(33) | Botão de regulação para ângulo de meia-esquadria de 22,5° (vertical)
(34) | Parafuso de travamento do batente longitudinal
(35) | Batente longitudinal
(36) | Escala para ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(37) | Mesa de serra
(38) | Manípulo rotativo para ajustar a faixa de ângulo de meia-esquadria (vertical)
(39) | Disco de serra
(40) | Abertura para saída do raio laser
(41) | Parafuso de travamento dos tirantes da cobertura de proteção pendular
(42) | Tirantes da cobertura de proteção pendular
(43) | Parafuso de fixação dianteiro (placa de cobertura/cobertura de proteção pendular)
(44) | Parafuso de fixação traseiro (placa de cobertura/cobertura de proteção pendular)
(45) | Placa de cobertura
(46) | Bloqueio do veio
(47) | Parafuso de sextavado interior para fixação do disco de serra
(48) | Flange de aperto
(49) | Flange de aperto interior
(50) | Alavanca de aperto do prolongamento da mesa de serra
(51) | Parafuso de travamento do carril limitador ajustável
(52) | Amortecedor
(53) | Parafusos de ajuste para o amortecimento
(54) | Furos para grampos
(55) | Parafuso de orelhas
(56) | Haste roscada
(57) | Indicador de ângulo para ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(58) | Interruptor de ligar/desligar
(59) | Interruptor de ligar/desligar para laser (identificação da linha de corte)
(60) | Parafusos para placa de inserção
(61) | Parafuso de aperto do batente longitudinal
(62) | Parafuso para capa de proteção contra laser
(63) | Parafuso de ajuste para o posicionamento do laser (nivelamento)
(64) | Parafuso de fixação para a placa de montagem do laser
(65) | Parafuso de fixação para a carcaça do laser
(66) / (67) / (68) | Parafusos de ajuste para o ajuste básico de 0° (ângulo de meia-esquadria vertical)
(69) | Parafuso de ajuste para o ajuste básico de 45° (‌ângulo esquerdo de meia-esquadria vertical)
(70) | Parafuso de ajuste para o ajuste básico de 45° (‌ângulo direito de meia-esquadria vertical)
(71) | Parafusos de ajuste da escala para ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(72) | Parafuso para indicador de ângulo (horizontal)
(73) | Parafuso de ajuste para a força de aperto do punho de aperto para qualquer ângulo de meia-esquadria (vertical)
(74) | Fita de fixação autoaderente