# Testerisanje

##

- Pomerite kliznu polugu (27) sasvim unazad i blokirajte je u ovoj poziciji.
  Uverite se da je graničnik za dubinu (29) pritisnut sasvim unutra i da zavrtanj za podešavanje (28) prilikom pokretanja klizne poluge prolazi kroz udubljenje bez dodirivanja graničnika za dubinu.
- Stegnite radni komad prema dimenzijama.
- Po potrebi podesite željene uglove iskošenja (horizontalne i/ili vertikalne).
- Uključite električni alat.
- Kliznu polugu (27) pomoću drške (1) polako spuštajte.
- Presecite radni komad sa ravnomernim pomeranjem napred.
- Isključite električni alat i sačekajte dok se list testere skroz ne zaustavi.
- Kliznu polugu (27) polako pomerite nagore.

##

- Držite ručku pre uključivanja i tokom celog postupka sečenja dobro i čvrsto. Prilikom sečenja, kliznom polugom izvodite kontrolisane pokrete. Momenat nepažnje može uticati na ozbiljne povrede usled kliznog kraka koji se krajnje lako pokreće.

- Deblokirajte kliznu polugu (27).
  Izvlačenjem i vraćanjem klizne poluge (27) proverite, da li je kompletan klizajući mehanizam spreman za upotrebu.
- Stegnite radni komad prema dimenzijama.
- Po potrebi podesite željene uglove iskošenja (horizontalne i/ili vertikalne).
- Povucite kliznu polugu (27) pomoću drške (1) od šine graničnika (6), tako da list testere bude ispred radnog komada.
- Uključite električni alat.
- Kliznu polugu (27) pomoću drške (1) polako spuštajte.
- Sada pritisnite kliznu polugu (27) u pravcu šine graničnika (6) i testerišite radni komad ravnomernim pomeranjem unapred.
- Isključite električni alat i sačekajte dok se list testere skroz ne zaustavi.
- Kliznu polugu (27) polako pomerite nagore.

##

Za jednostavno testerisanje radnih komada iste dužine možete da koristite graničnik za dužinu (35) (pribor).

Graničnik za dužinu možete da montirate na obe strane produžetka stola za testerisanje (7).

- Otpustite blokadni zavrtanj (34) i sklopite graničnik za dužinu (35) preko steznog zavrtnja (61).
- Ponovo čvrsto zategnite blokadni zavrtanj (34).
- Podesite produžetak stola za testerisanje (7) na željenu dužinu.

##

Graničnik za dubinu morate da pomerite, ako testerom usecate neki žleb ili hoćete da upotrebite graničnik.

- Zakrenite dubinski graničnik (29) ka spolja.
- Zakrenite kliznu polugu držeći (27) je za ručku (1) u željeni položaj.
- Okrećite zavrtanj za baždarenje (28), dok kraj zavrtnja ne dodirne dubinski graničnik (29).
- Kliznu polugu (27) polako pomerite nagore.

##

Pri testerisanju izvijenih ili okruglih radnih komada morate ih posebno obezbediti od klizanja. Na liniji sečenja ne sme nastati zazor između radnog komada, granične šine i postolja testere.

Ako je potrebno morate izraditi specijalne držače.