# Uporaba

- Upoštevajte napetost omrežja! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici električnega orodja.

##

- Za vklop električnega orodja najprej potisnite zaklep vklopa (2) proti sredini, nato pa pritisnite na stikalo za vklop/izklop (58) in ga držite pritisnjenega.

Opomba: iz varnostnih razlogov stikala za vklop/izklop (58) ni mogoče zapahniti, temveč ga je treba med uporabo orodja neprekinjeno držati pritisnjenega.

##

- Za izklop spustite stikalo za vklop/izklop (58).

##

Elektronska omejitev zagonskega toka omeji zmogljivost električnega orodja pri vklopu in omogoča delovanje z varovalko 16 A.

Opomba: Če električno orodje takoj po vklopu deluje s polnim številom vrtljajev, potem omejitev zagonskega toka in zaščita pred ponovnim vklopom ne delujeta. V tem primeru morate električno orodje nemudoma poslati servisni službi.