# Sécurité de transport (voir figure A)

La sécurité de transport (30) facilite le maniement de l’outil électroportatif lors du transport vers différents lieux d’utilisation.

## Débloquez l’outil électroportatif (position travail)

- En agissant sur la poignée (1), déplacez le bras coulissant (27) légèrement vers le bas afin de détendre la sécurité de transport (30).
- Tirez la sécurité de transport (30) complètement vers l’extérieur.
- Déplacez le bras coulissant (27) lentement vers le haut.

## Bloquez l’outil électroportatif (position de transport)

- Poussez le bras coulissant (27) à fond vers l’arrière et bloquez-le dans cette position.
- Abaissez le bras coulissant jusqu’à ce que la sécurité de transport (30) puisse être enfoncée complètement.

Autres indications : voir Transport (voir figure Z)