# Transporte (ver figura Z)

Antes de um transporte da ferramenta elétrica é necessário executar os seguintes passos:

- Empurre o braço de deslize (27) completamente para trás e fixe-o nesta posição.
- Certifique-se de que o limitador de profundidade (29) está totalmente pressionado para dentro e o parafuso de ajuste (28) passa no entalhe ao mover o braço de deslize sem tocar no batente de profundidade.
- Conduza o braço de deslize para baixo até que seja possível pressionar a proteção de transporte (30) completamente para dentro
- Empurre os prolongamentos da mesa de serrar (7) completamente para dentro.
- Ajuste um ângulo de meia-esquadria vertical de 0° e aperte o punho de aperto (13).
- Rode a mesa de serrar (37) completamente para a esquerda e aperte o manípulo de fixação (11).
- Junte o cabo de corrente elétrica com a fita de fixação autoaderente (74).
- Remova todos os acessórios que não estão montados firmemente na ferramenta elétrica.
- Se possível, os discos de serra não utilizados devem ser colocados dentro de um recipiente fechado durante o transporte.
- Para o transporte, agarre nas cavidades de pega (15) que se encontram lateralmente na mesa de serrar.

- Ao transportar a ferramenta elétrica utilize apenas os dispositivos de transporte e nunca os dispositivos de proteção, o braço de deslize ou o punho.