# Транспортний фіксатор (див. мал. A)

Транспортний фіксатор (30) полегшує орудування електроінструментом під час його транспортування до місця експлуатації.

## Відпускання фіксації (робоче положення)

- Злегка притисніть кронштейн вниз за рукоятку (27)(1), щоб зняти навантаження з транспортного фіксатора (30).
- Витягніть транспортний фіксатор (30) до кінця назовні.
- Повільно підніміть кронштейн (27) догори.

## Фіксація електроприладу (положення для транспортування)

- Відтягніть кронштейн (27) до упору назад і зафіксуйте його в цьому положенні.
- Опускайте кронштейн, поки транспортний фіксатор (30) не можна буде повністю втиснути всередину.

Інші вказівки: див. Транспортування (див. мал. Z)