# Nastavení vertikálních pokosových úhlů

Vertikální pokosový úhel lze nastavit v rozsahu od 47° (zleva) do 47° (zprava).

Pro rychlé a přesné nastavení často používaných vertikálních pokosových úhlů jsou určené dorazy pro úhly 0°, 22,5° a 45° a 47°.

##

- Vytáhněte úplně ven levou přestavitelnou dorazovou lištu (5).
- Povolte zajišťovací páčku (13).
- Otočte kluzné rameno (27) za rukojeť (1) doleva tak, aby ukazatel úhlu (32) ukazoval požadovaný vertikální pokosový úhel.
- Podržte kluzné rameno (27) v této poloze a opět pevně utáhněte zajišťovací páčku (13).
  Svěrná síla zajišťovací páčky musí polohu kluzného ramena spolehlivě udržet při každém libovolném pokosovém úhlu.

##

- Vytáhněte úplně ven pravou nastavitelnou dorazovou lištu (5).
- Povolte zajišťovací páčku (13).
- Vykloňte kluzné rameno (27) za rukojeť (1) z polohy 0° mírně doleva a otáčejte otočný knoflík (38), dokud se neukáže požadovaný rozsah vertikálního pokosového úhlu.
- Otočte kluzné rameno (27) za rukojeť (1) doprava tak, aby ukazatel úhlu (20) ukazoval požadovaný pokosový úhel.
- Podržte kluzné rameno (27) v této poloze a opět pevně utáhněte zajišťovací páčku (13).
  Svěrná síla zajišťovací páčky musí polohu kluzného ramena spolehlivě udržet při každém libovolném pokosovém úhlu.

##

Aby bylo možné znovu snadno nastavit standardní vertikální pokosový úhel 0°, zaskočí otočný knoflík (38) do levého rozsahu vertikálního pokosového úhlu. |

- Otočte kluzné rameno (27) zprava přes polohu 0°.

##

- Obě nastavitelné dorazové lišty (5) vytáhněte úplně ven.
- Povolte zajišťovací páčku (13).
- Vykloňte kluzné rameno (27) za rukojeť (1) z polohy 0° lehce doleva a otáčejte otočný knoflík (38), dokud se neukáže požadovaný rozsah pokosového úhlu.
- Otočte kluzné rameno (27) za rukojeť (1) doleva nebo doprava tak, aby ukazatel úhlu (32) nebo (20) ukazoval požadovaný vertikální pokosový úhel.
- Podržte kluzné rameno (27) v této poloze a opět pevně utáhněte zajišťovací páčku (13).
  Svěrná síla zajišťovací páčky musí polohu kluzného ramena spolehlivě udržet při každém libovolném pokosovém úhlu.

##

Vytáhněte nastavovací knoflík (33) úplně ven a otočte ho o 90°. Poté otočte kluzné rameno (27) za rukojeť (1), až kluzné rameno slyšitelně zaskočí.