# Tehniskie dati

Paneļzāģis |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Nominālā ieejas jauda | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Nominālais spriegums | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frekvence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Apgriezienu skaits brīvgaitā | min–1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Palaišanas strāvas ierobežošana |  | ● | – | ● | ●
Lāzera veids | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Lāzera klase |  | 1 | 1 | 1 | 1
SvarsA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Aizsardzības klase |  | / II | / II | / II | / II
Piemērotu zāģa asmeņu izmēri |
Zāģa asmens diametrs D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Pamatnes plāksnes biezums | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Maks. zāģējuma platums | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Urbuma diametrsd | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

Pieļaujamie apstrādājamā priekšmeta izmēri skatīt Pieļaujamie apstrādājamā priekšmeta izmēri

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.