# Technische gegevens

Radiaalzaag |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Nominale spanning | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Onbelast toerental | min–1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Aanloopstroombegrenzing |  | ● | – | ● | ●
Lasertype | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Laserklasse |  | 1 | 1 | 1 | 1
GewichtA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Isolatieklasse |  | / II | / II | / II | / II
Afmetingen voor geschikte zaagbladen |
Zaagbladdiameter D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Zaagbladdikte | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Max. zaagbreedte | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Asgatdiameter d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

Toegestane werkstukafmetingen zie Toegestane werkstukafmetingen

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.