# النقل (انظر الصورة Z)

يجب أن تطبق الخطوات التالية قبل نقل العدة الكهربائية:

- ادفع ذراع الزنق (27) نحو الخلف بشكل كامل، وثبته في هذا الموضع.
- تأكد أن محدد العمق (29) قد تم ضغطه إلى الداخل تماما، وأن لولب الضبط (28) يمر عبر الفجوة عند تحريك ذراع الإزلاق دون أن يلامس محدد العمق.
- حرك ذراع الإزلاق إلى أسفل حتى يصبح من الممكن ضغط قفل النقل (30) إلى الداخل تماما
- ادفع امتدادات منضدة النشر (7) نحو الداخل بشكل كامل.
- اضبط زاوية شطب عمودية 0° وأحكم شد مقبض الشد (13).
- أدر قاعدة المنشار (37) نحو اليسار حتى النهاية، واربط مقبض التثبيت (11).
- اربط كابل الشبكة الكهربائية بواسطة شريط لاصق (74).
- أبعد جميع قطع التوابع التي لا يمكن تثبيتها بالعدة الكهربائية بإحكام.
- ضع شفرات المنشار التي لا يتم استعمالها في وعاء مغلق أثناء النقل إن أمكن.
- لغرض النقل أدخل يدك في تجاويف المسك (15) على جانب قاعدة المنشار.

- استخدم فقط تجهيزات النقل عند نقل العدة الكهربائية ولا تستخدم أبدا تجهيزات الوقاية أو ذراع الإزلاق أو المقبض .