# Аралау

##

- Жылжымалы тұтқаны (27) толығымен артқа жылжытып, осы күйде бекітіңіз.
  Тереңдік шектегішінің (29) толығымен ішке басылуын және дәлдеу бұрандасы (28) жылжымалы тұтқаны жылжытқан кезде тереңдік шектегішіне тимей ойыққа кіруін қамтамасыз етіңіз.
- Дайындаманы өлшемдерге сәйкес қысыңыз.
- Қажетті еңіс бұрышын (көлденең және/немесе тік) реттеңіз.
- Электр құралын қосыңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) қол тұтқасымен (1) баяу төмен бағыттаңыз.
- Дайындаманы бірқалыпты жүріспен аралаңыз.
- Электр құралын өшіріп, ара дискісі толық тоқтағанша күте тұрыңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) баяу жоғары апарыңыз.

##

- Қолтұтқаны қосу алдында және бүкіл аралау әдісінде қатты ұстаңыз. Аралауда жылжымалы тұтқанымен бақылауланған әрекет жасаңыз. Бақылау жоғалған кезде жылжымалы тұтқа өте оңай жылжитын болғаны үшін қатты жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

- Жылжымалы тұтқаның (27) бұғаттауын ашыңыз.
  Жылжымалы тұтқаны (27) тартып шығару және кері жылжыту арқылы бүкіл жылжыту механизмінің дұрыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
- Дайындаманы өлшемдерге сәйкес қысыңыз.
- Қажетті еңіс бұрышын (көлденең және/немесе тік) реттеңіз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) қол тұтқасымен (1) бірге ара дискісі дайындама алдында тұрғанша тіреуіш планкадан (6) ары тартыңыз.
- Электр құралын қосыңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) қол тұтқасымен (1) баяу төмен бағыттаңыз.
- Енді жылжымалы тұтқаны (27) тіреуіш планкаға (6) қарай басып, дайындаманы бірқалыпты тарту қозғалысымен аралаңыз.
- Электр құралын өшіріп, ара дискісі толық тоқтағанша күте тұрыңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) баяу жоғары апарыңыз.

##

Ұзындығы бірдей дайындамаларды оңай аралау үшін ұзындық шектегішін (35) (керек-жарақ) пайдалануға болады.

Ұзындық шектегішін аралау үстелі ұзартқышының (7) екі жағында да орнатуға болады.

- Бұғаттау бұрандасын (34) босатып, ұзындық шектегішін (35) қысқыш бұранда (61) үстінен қайырыңыз.
- Бұғаттау бұрандасын (34) қайта бұрап қойыңыз.
- Аралау үстелінің ұзартқышын (7) қажетті ұзындыққа реттеңіз.

##

Егер ойықты аралау немесе аралық тіреуішті пайдалану керек болса тереңдік тіреуішін жылжыту керек.

- Тереңдік тіреуішін (29) сыртқа қайырыңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) қол тұтқасынан (1) керекті күйіне қисайтыңыз.
- Дәлдеу бұрандасын (28) бұранда ұшы тереңдік тіреуішіне (29) тигенше бұраңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) жай жоғарыға апарыңыз.

##

Иінді немесе домалақ дайындамаларды аралау кезінде, оларды сырғанаудан қорғау қажет. Кесік сызығында дайындама, тіреуіш планка мен аралау үстелінің арасында бос орын пайда болмауы тиіс.

Қажет болса, арнайы ұстағыштарды дайындау қажет.