# Tekniske data

Kapp- og gjæringssag |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Opptatt effekt | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Nominell spenning | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Tomgangsturtall | o/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Startstrømbegrensing |  | ● | – | ● | ●
Lasertype | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Laserklasse |  | 1 | 1 | 1 | 1
VektA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Kapslingsgrad |  | / II | / II | / II | / II
Egnede sagbladmål |
Sagbladdiameter D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Stambladtykkelse | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Maks. sagebredde | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Hulldiameter d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Tillatte emnemål se Godkjente emnemål

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.