# Prepravná poistka (pozri obrázok A)

Prepravná poistka (30) umožňuje jednoduchšiu manipuláciu s elektrickým náradím pri preprave na rôzne miesta používania.

## Odblokovanie elektrického náradia (pracovná poloha)

- Zatlačte klzné rameno za rukoväť (27)(1) trochu smerom dole, aby ste uvoľnili prepravnú poistku (30).
- Vytiahnite prepravnú poistku (30) celkom smerom von.
- Veďte klzné rameno (27) pomaly nahor.

## Zaistenie elektrického náradia (prepravná poloha)

- Posuňte klzné rameno (27) celkom dozadu a zaistite ho v tejto polohe.
- Veďte klzné rameno smerom dole do takej polohy, aby sa prepravná poistka (30) dala celkom stlačiť dovnútra.

Ďalšie upozornenia: pozri Preprava (pozri obrázok Z)