# تثبيت ذراع الإزلاق

يمكن تثبيت آلية إزلاق ذراع الإزلاق (27) بواسطة ذراع الزنق (24). ويسمح ذلك بتركيز ذراع الإزلاق في وضعين:

- دفع ذراع الإزلاق نحو الخلف بشكل كامل (لقص القطع)
- سحب ذراع الإزلاق نحو الأمام بشكل كامل (لوضعية النقل المرصوصة)

## فك إقفال ذراع الإزلاق (انظر الصورة B1)

تمسي آلية الإزلاق بكاملها جاهزة (27) للاستخدام بعد فك إقفال ذراع الإزلاق.

- اضغط ذراع الزنق (24) نحو الأسفل إلی حد المصادمة.
- يحرر إزميل الزنق بذراع الزنق القطعتين المفصليتين السفليتين بذراع الإزلاق.

## تأمين ذراع الإزلاق (انظر الصورة B2)

دفع ذراع الإزلاق نحو الخلف بشكل كامل:

- ادفع ذراع الزنق (27) نحو الخلف إلی حد المصادمة.
- تقف القطعتان المفصليتان العلويتان بذراع الإزلاق الآن بشكل عمودي ومغلق.
- اسحب ذراع الزنق (24) نحو الأعلی إلی أن يرتكز إزميل الزنق بين القطعتين المفصليتين السفليتين بذراع الإزلاق.
- يكون قد تم تثبيت ذراع الإزلاق (27) المدفوع نحو الخلف تماما بذلك.

سحب ذراع الإزلاق نحو الأمام بشكل كامل:

- اسحب ذراع الإزلاق (27) نحو الأمام إلی حد المصادمة.
- لقد تم الآن سحب آلية الإزلاق للخارج بشكل كامل.
- اسحب ذراع الزنق (24) نحو الأعلی إلی أن يرتكز إزميل الزنق بين القطعتين المفصليتين السفليتين بذراع الإزلاق.
- يكون قد تم تثبيت ذراع الإزلاق (27) المسحوب نحو الأمام تماما بذلك.