# Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l’utilisation de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L’interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électroportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification
| Appareil à laser grand public de classe 1
| N’approchez en aucun cas les mains de la zone de sciage pendant le fonctionnement de l’outil électroportatif. Il y a risque de blessure grave en cas de contact avec la lame de scie.
| Portez un masque à poussière.
| Portez toujours des lunettes de protection.
| Portez une protection auditive. L’exposition aux bruits peut provoquer une perte de l’audition.
| Zone dangereuse ! Gardez si possible les mains, doigts ou bras éloignés de cette zone.
| Ne mettez pas vos doigts entre les parties en mouvement du bras coulissant. Vous pourriez vous coincer les doigts et être gravement blessé.
| Respectez les dimensions prescrites de la lame de scie (diamètre de lame D, diamètre d’alésage central d). Le diamètre de l’alésage central d doit correspondre exactement à celui de la broche (il ne doit pas y avoir de jeu). Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser des bagues de réduction, veillez à ce que les dimensions de la bague de réduction soient adaptées à l’épaisseur du corps de lame, au diamètre de l’alésage central de la lame et au diamètre de la broche de l’outil. Utilisez dans la mesure du possible les bagues de réduction fournies avec la lame. Le diamètre de lame D doit correspondre à l’indication du pictogramme. Voir aussi « Dimensions admissibles des lames de scie » dans la section « Caractéristiques techniques ».
| Lorsque vous transportez l’outil électroportatif, ne le tenez que par les endroits indiqués (poignées encastrées) ou par la poignée de transport.
| Ne portez jamais l’outil électroportatif par la poignée du bras coulissant.
| Activation du laser
| Levier de serrage ouvert : Il est possible de régler des angles d’inclinaison pour des coupes biaises. Levier de serrage fermé : L’angle d’inclinaison du bras coulissant est bloqué et ne peut pas être modifié.
| Indique les différentes étapes pour le réglage d’un angle d’inclinaison. 1. Desserrez le levier de serrage 2. Basculez le bras coulissant légèrement vers la gauche 3. Réglez la plage d’angles d’inclinaison souhaitée à l’aide du bouton de réglage
| Réglages de plages d’angles d’inclinaison à l’aide du bouton de réglage :
| Inclinaison de la lame vers la gauche (45° ... 0°)
| Inclinaison de la lame vers la droite (0° ... 45°)
| Plage de basculement total du bras coulissant (–47° ... +47°)