# Пайдалануға ендіру

- Желі қуатына назар аударыңыз! Тоқ көзінің қуаты электр құралдың зауыттық тақтайшасындағы мәліметтеріне сай болуы қажет.

##

- Электр құралын іске қосу үшін алдымен құлыптау тетігін (2) ортаға жылжытып, содан кейін ажыратқышты (58) басып тұрыңыз.

Нұсқау:Қауіпсіздік себебінен қосқыш/өшіргішті (58) құлыптауға болмайды, ол жұмыс істеу кезінде басылған болуы қажет.

##

- Өшіру үшін қосқыш/өшіргішті (58) жіберіңіз.

##

Іске қосу тогын шектеудің электрондық жүйесі электр құралын қосу кезіндегі қуатты шектейді және 16 А сақтандырғышта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Нұсқау: Электр құралы қосылғаннан кейін бірден толық айналу жиілігімен жұмыс істесе, бұл іске қосу тогын шектеудің және қайта қосылудан қорғаныстың істен шыққанын білдіреді. Электр құралын қызмет көрсету орталығына жіберу керек.