# Nastavenie vertikálnych uhlov zošikmenia

Vertikálny uhol zošikmenia sa dá nastavovať v rozsahu od 47° (na ľavej strane) do 47° (na pravej strane.

Na rýchle a presné nastavenie často používaných uhlov zošikmenia sú určené dorazy pre uhly 0°, 22,5°, 45° a 47°.

##

- Vytiahnite ľavú prestaviteľnú dorazovú lištu (5) úplne von.
- Uvoľnite aretačnú rukoväť (13).
- Otočte klzné rameno (27) za rukoväť (1) doľava tak, aby ukazovateľ uhla (32) ukazoval požadovaný vertikálny uhol zošikmenia.
- Klzné rameno (27) v tejto polohe pridržte a aretačnú rukoväť (13) znova utiahnite.
  Zvieracia sila upínacej rukoväti musí pri každom ľubovoľnom vertikálnom uhle zošikmenia udržať klzné rameno v danej polohe.

##

- Vytiahnite pravú prestaviteľnú dorazovú lištu (5) úplne von.
- Uvoľnite aretačnú rukoväť (13).
- Vyklopte klzné rameno (27) za rukoväť (1) z polohy 0° mierne doľava a otočný gombík (38) otáčajte, kým sa nezobrazí požadovaný vertikálny rozsah uhla zošikmenia.
- Otočte klzné rameno (27) za rukoväť (1) doprava tak, aby ukazovateľ uhla (20) ukazoval požadovaný uhol zošikmenia.
- Klzné rameno (27) v tejto polohe pridržte a aretačnú rukoväť (13) znova utiahnite.
  Zvieracia sila upínacej rukoväti musí pri každom ľubovoľnom vertikálnom uhle zošikmenia udržať klzné rameno v danej polohe.

##

Aby sa dal štandardný vertikálny uhol zošikmenia 0° opäť ľahko nastaviť, zaskočí otočný gombík (38) do ľavého vertikálneho rozsahu uhla zošikmenia. |

- Otočte klzné rameno (27) sprava nad polohu 0°.

##

- Vytiahnite obidve prestavovacie dorazové lišty (5) úplne von.
- Uvoľnite aretačnú rukoväť (13).
- Vyklopte klzné rameno (27) za rukoväť (1) z polohy 0° mierne doľava a otočný gombík (38) otáčajte, kým sa nezobrazí požadovaný vertikálny rozsah uhla zošikmenia.
- Otočte klzné rameno (27) za rukoväť (1) doľava alebo doprava tak, aby ukazovateľ uhla zošikmenia (32) alebo (20) zobrazoval požadovaný vertikálny uhol zošikmenia.
- Podržte klzné rameno (27) v tejto polohe a aretačnú rukoväť (13) znova utiahnite.
  Zvieracia sila upínacej rukoväti musí pri každom ľubovoľnom vertikálnom uhle zošikmenia udržať klzné rameno v danej polohe.

##

Nastavovací gombík (33) vytiahnite celkom smerom von a otočte ho o 90°. Potom otočte klzné rameno (27) za rukoväť (1) tak, aby počuteľne zaskočilo.