# ექსპლუატაციისთვის მომზადება

##

გრძელი ნამზადების თავისუფალი ბოლო უნდა მდებარეობდეს საყრდენზე.

სახერხი მაგიდა შეიძლება გაფართოვდეს მარცხნივ ან მარჯვნივ მაგიდის დამაგრძელებლების მეშვეობით (7).

- გადაწიეთ მომჭერი ბერკეტი (50) შიგნით .
- გამოწიეთ სახერხი მაგიდის დამაგრძელებელი ელემენტი (7) საჭირო სიგრძემდე გარეთ (მაქს. 250 მმ).
- სახერხი მაგიდის დამაგრძელებელი ელემენტის ფიქსაციისთვის ისევ დააჭირეთ საჩერებელ ბერკეტს (50) გარეთ.

##

ჰორიზონტალური და/ან ვერტიკალური კუთხით გახერხვისას, ხერხვის მიმართულებიდან გამომდინარე, საჭიროა მოაცილოთ გარეთ გამოწეული ან ბოლომდე მოაშოროთ მარცხენა ან მარჯვენა რეგულირებადი საბჯენი თამასა (5).

ვერტიკალური ხერხვის კუთხე | ირიბი კიდეს ჰორიზონტალური კუთხე |
--- | --- | ---
0°–47° (მარცხნივ) | ≤ 44° (მარჯვნივ/მარცხნივ) | მოუშვით ფიქსირების ხრახნი (51). გამოწიეთ მარცხენა რეგულირებადი საბჯენი თამასა (5) ბოლომდე გარეთ.
0°–47° (მარცხნივ) | ≥ 45° (მარჯვნივ/მარცხნივ) | მოუშვით ფიქსირების ხრახნი (51). გამოწიეთ მარცხენა რეგულირებადი საბჯენი თამასა (5) ბოლომდე გარეთ. აწიეთ რეგულირებადი საბჯენი თამასა ზემოთ და მოხსენით. მოხსენით ფიქსირების ხრახნი (51).
0°–47° (მარჯვნივ) | ≤ 44° (მარჯვნივ/მარცხნივ) | მოუშვით ფიქსირების ხრახნი (51). გამოწიეთ მარჯვენა რეგულირებადი საბჯენი თამასა (5) ბოლომდე გარეთ. აწიეთ რეგულირებადი საბჯენი თამასა ზემოთ და მოხსენით.
0°–47° (მარჯვნივ) | ≥ 45° (მარჯვნივ/მარცხნივ)

##

მიწოდებისას ელექტროხელსაწყოს კრონშტაინის სასრიალო მექანიზმს (27) აქვს ქარხნული დანაყენი დემპფირების გარეშე.

სრიალის დემპფირების მექანიზმი რეგულირება შეიძლება ინდივიდუალურად დემპფერის მეშვეობით (52):

ხისტი: სამუშაო მოძრაობების უკეთესი კონტროლი;

რბილი: სწრაფი ხერხვა.

- მოუშვით ორ საყენებელ ხრახნს (53) ექვსწახნაგა გასაღების მეშვეობით (4 მმ) (16) რბილი დემპფირებისთვის
- ან
- მჭიდროდ მოუჭირეთ ორივე (53) ხრახნს უფრო ხისტი დემპფირებისთვის.

##

სამუშაოს ოპტიმალური უსაფრთხოებისთვის, ყოველთვის დაამაგრეთ ნამზადი.
არ დაამუშაოთ ნამზადი, რომლის ზომები არაა საკმარისი დასამაგრებლად.

- მაგრა მიაჭირეთ ნამზადი საბჯენ თამასას (6) и (5).
- ჩასვით თანდართული ჭახრაკი (18) ერთერთ ამისთვის განკუთვნილ ნახვრეტში (54).
- მოუშვით ქანჩყურიანი ხრახნი და მოარგეთ ჭახრაკი ნამზადს. ისევ მჭიდროდ მოუჭირეთ ქანჩყურიან ხრახნს.
- მჭიდროდ მოუჭირეთ ხრახნიან ღეროს (56), ნამზადის ამგვარად დამაგრებით.

### ნამზადის განბლოკვა

- ჭახრაკების განბლოკვისთვის ატრიალეთ ხრახნიანი შტანგა (56) საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით.