# Substituir o disco de serra (ver figura c1−c4)

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

- Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção. Há perigo de ferimentos em caso de contacto com a lâmina de serra.

Só utilizar discos de serra com uma máxima velocidade admissível superior à velocidade da marcha em vazio da ferramenta elétrica.

Utilize apenas discos de serra que correspondam aos dados característicos indicados neste manual de instrução e que sejam controlados conforme EN 847‑1 e respetivamente marcados.

Utilize apenas discos de serra recomendados pelo fabricante desta ferramenta elétrica e adequados para o material com que deseja trabalhar. Desta forma, evita-se o sobreaquecimento dos dentes de serra ao serrar.

## Desmontar o disco de serra

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Enrosque o parafuso de travamento (41) à mão até os tirantes (42) poderem ficar pendurados livremente.
- Solte o parafuso de fixação (43) (aprox. 2 voltas) com a chave sextavada interior (4 mm) (16).
  Não desenrosque completamente o parafuso.
- Solte o parafuso de fixação (44) (aprox. 6 voltas) com a chave sextavada interior (4 mm) (16).
  Não desenrosque completamente o parafuso.
- Retire a placa de cobertura (45) do parafuso de fixação (44) puxando para a frente e para baixo.
- Gire a cobertura de proteção pendular (4) para trás e mantenha-a nesta posição.
- Pendure os tirantes (42) com um orifício sobre o parafuso de fixação (44).
  Assim a cobertura de proteção pendular é mantida na posição aberta.
- Rode o parafuso de sextavado interior (47) com a chave sextavada interior ( mm) (16) e pressione, em simultâneo o bloqueio do veio (46) até este engatar.
- Mantenha o bloqueio do veio (46) pressionado e rode o parafuso de sextavado interior (47) para a direita (rosca à esquerda!).
- Retire o flange de aperto (48).
- Retire o disco de serra (39).

## Montar o disco de serra

- Durante a montagem, deverá observar que o sentido de corte dos dentes (sentido da seta sobre a lâmina de corte) coincida com o sentido da seta sobre a capa de proteção!

Se necessário, deverá limpar todas as partes antes de serem montadas.

- Coloque o novo disco de serra no flange de aperto interior (49).

- Coloque o flange de aperto (48) e o parafuso de sextavado interior (47). Pressione o bloqueio do veio (46), até este engatar, e aperte o parafuso de sextavado interior rodando para a esquerda.
- Solte os tirantes (42) do parafuso de fixação (44) e conduza a cobertura de proteção pendular (4) novamente para baixo.
- Empurre novamente a placa de cobertura (45) por baixo do parafuso de fixação (44).
- Volte a apertar os parafusos de fixação (44) e (43).
- Empurre os tirantes (42) para a sua posição original e volte a apertar o parafuso de travamento (41) à mão.