# Обробка профільний рейок

Профільні рейки можна обробляти двома способами:

по‌ло‌жен‌ня об‌роб‌лю‌ва‌но‌го ма‌те‌рі‌а‌лу | плінтус | стельова рейка
--- | --- | ---
вертикальне приставлення до упорної шини |  |
горизонтальне розташування на столі |  |

Крім того, в залежності від ширини профільної рейки розпилювання можна здійснювати з підтягуванням або без нього.

Спочатку завжди перевіряйте встановлений кут розпилювання (горизонтальний і/або вертикальний) на непотрібному куску деревини.