# Illustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till framställningen av elverktyget på grafiksidan.

(1) | Handtag
(2) | Startspärr för på-/av-strömbrytare
(3) | Skyddskåpa
(4) | Pendlande klingskydd
(5) | Justerbar anslagsskena
(6) | Anslagsskena
(7) | Sågbordsförlängning
(8) | Monteringshål
(9) | Insatsplatta
(10) | Låsklämma
(11) | Låsknapp för valfri geringsvinkel (horisontell)
(12) | Spak för inställning av geringsvinkel (horisontell)
(13) | Spännspak för valfri geringsvinkel (vertikal)
(14) | Jack för standardgeringsvinklar (horisontellt)
(15) | Greppfördjupningar
(16) | Insexnyckel (6 mm/4 mm)
(17) | Insexnyckel (2 mm)
(18) | Skruvtving
(19) | Glidrulle
(20) | Vinkelindikation för höger geringsvinkelintervall (0° till 47°) (vertikalt)
(21) | Spånavvisare
(22) | Spånutkast
(23) | Utsugsadapter
(24) | Glidmekanismens spännspak
(25) | Laservarningsskylt
(26) | Laserskydd
(27) | Glidarm
(28) | Djupanslagets justerskruv
(29) | Djupanslag
(30) | Transportsäkring
(31) | Skala för geringsvinkel (vertikal)
(32) | Vinkelindikation för vänster geringsvinkelintervall (47° till 0°) (vertikalt)
(33) | Ställknapp för 22,5°-geringsvinkel (vertikal)
(34) | Längdanslagets låsskruv
(35) | Längdanslag
(36) | Skala för geringsvinkel (horisontell)
(37) | Sågbord
(38) | Reglage för inställning av geringsvinkelintervallet (vertikalt)
(39) | Sågblad
(40) | Utgångsöppning laserstrålning
(41) | Låsskruv för stångreglage för det pendlande klingskyddet
(42) | Pendlande klingskyddets stångreglage
(43) | Främre fästskruv (täckplatta/pendlande klingskydd)
(44) | Bakre fästskruv (täckplatta/pendlande klingskydd)
(45) | Täckplatta
(46) | Spindellås
(47) | Insexskruv för sågbladsinfästning
(48) | Spännfläns
(49) | Inre spännfläns
(50) | Spännspak för sågbordsförlängning
(51) | Den justerbara anslagsskenans låsskruv
(52) | Dämpare
(53) | Ställskruvar för dämpning
(54) | Hål för skruvtving
(55) | Vingskruv
(56) | Gängstång
(57) | Vinkelvisare för geringsvinkel (horisontell)
(58) | På-/av-strömbrytare
(59) | På-/av-strömbrytare för laser (laserlinje)
(60) | Skruvar för insatsplatta
(61) | Längdanslagets klämskruv
(62) | Skruv för laserskydd
(63) | Justerskruv för laserpositionering (i samma plan)
(64) | Fästskruv för laserns monteringsplatta
(65) | Fästskruv för laserhuset
(66) / (67) / (68) | Ställskruvar för grundinställning 0° (vertikal geringsvinkel)
(69) | Ställskruv för grundinställning 45° (vänster vertikal geringsvinkel)
(70) | Ställskruv för grundinställning 45° (höger vertikal geringsvinkel)
(71) | Ställskruvar för geringsvinkelns skala (horisontell)
(72) | Skruv för vinkelindikator (horisontell)
(73) | Ställskruv för klämkraften i spärrspaken för valfri geringsvinkel (vertikal)
(74) | Kardborrband