# Рязане

##

- Избутайте плъзгащото се рамо (27) докрай назад и го обезопасете в тази позиция.
  Уверете се, че дълбочинният ограничител (29) е натиснат докрай навътре и регулиращият винт (28) влиза в отвора без да допира дълбочинния ограничител при преместване на плъзгащото се рамо.
- Застопорете детайла по подходящ за размерите му начин.
- При нужда настройте желаните ъгли на скосяване (в хоризонтална и/или вертикална равнина).
- Включете електроинструмента.
- Прекарайте плъзгащото се рамо (27) с ръкохватката (1) бавно надолу.
- Разрежете детайла с равномерно подаване.
- Изключете електроинструмента и изчакайте циркулярният диск напълно да спре да се върти.
- Повдигнете бавно нагоре плъзгащото се рамо (27).

##

- Захванете ръкохватката здраво преди да включите електроинструмента и я дръжте така през цялото време, докато режете. По време на рязане внимавайте през цялото време да контролирате преместването на плъзгащото се рамо. Вследствие на изключително лекото преместване на плъзгащото се рамо един момент на невнимание може да предизвика сериозни наранявания.

- Обезопасете плъзгащото се рамо (27).
  Чрез изтегляне и връщане на плъзгащото се рамо (27), проверете дали целият плъзгащ механизъм функционира правилно.
- Застопорете детайла по подходящ за размерите му начин.
- При нужда настройте желаните ъгли на скосяване (в хоризонтална и/или вертикална равнина).
- Издърпайте плъзгащото се рамо (27) с ръкохватката (1) на такова разстояние от опорната шина (6), че циркулярният диск да застане непосредствено пред детайла.
- Включете електроинструмента.
- Прекарайте плъзгащото се рамо (27) с ръкохватката (1) бавно надолу.
- След това натиснете плъзгащото се рамо (27) по посока на опорната шина (6) и разрежете детайла с равномерно подаване.
- Изключете електроинструмента и изчакайте циркулярният диск напълно да спре да се върти.
- Повдигнете бавно нагоре плъзгащото се рамо (27).

##

За лесното отрязване на еднакво дълги детайли можете да използвате надлъжната опора (35) (не е включена в окомплектовката).

Можете да монтирате надлъжния ограничител от двете страни на удължаването на масата на циркуляра (7).

- Развийте фиксиращия винт (34) и поставете надлъжния ограничител (35) над захващащия винт (61).
- Отново затегнете фиксиращия винт (34).
- Настройте желаната дължина на удължаването на масата на циркуляра (7).

##

Когато изработвате канал или използвате дистанционна опора, дълбочинният ограничител трябва да бъде изместен.

- Наклонете дълбочинния ограничител (29) навън.
- Наклонете плъзгащото се рамо (27) за ръкохватката (1) до желаната позиция.
- Завъртете регулиращия винт (28), докато краят му допре до дълбочинния ограничител (29)..
- Повдигнете бавно нагоре плъзгащото се рамо (27).

##

При разрязване на огънати или кръгли детайли трябва да ги застопорите специално, така че да ги осигурите срещу измятане. По линията на среза не трябва да възниква междина между детайла, опорната шина и стенда за рязане.

Ако е необходимо, трябва предварително да изработите подходящи застопоряващи детайли.