# Transportsikring (se billede A)

Transportsikringen (30) gør det nemmere at håndtere el‑værktøjet, når det transporteres til forskellige arbejdssteder.

## Afsikring af el-værktøjet (arbejdsstilling)

- Tryk glidearmen (27) på håndgrebet (1) en smule nedad for at aflaste transportsikringen (30).
- Træk transportsikringen (30) helt ud.
- Før glidearmen (27) langsomt opad.

## Sikring af el-værktøjet (transportstilling)

- Skub glidearmen (27) helt bagud, og sørg for at sikre den i denne position.
- Før glidearmen så langt ned, at transportsikringen (30) kan trykkes helt ind.

Yderligere henvisninger: se Transport (se billede Z)