# Montáž jednotlivých súčiastok

- Pozorne a starostlivo vyberte z obalov náradie a všetky dodané súčiastky.
- Odstráňte z elektrického náradia a z dodaného príslušenstva všetok obalový materiál.

## Montáž aretačného gombíka (pozri obrázok a)

- Naskrutkujte aretačný gombík (11) do príslušného otvoru nad páčkou (12).

- Aretačný gombík (11) pred pílením vždy dobre utiahnite. Pílový list by sa inak mohol v obrobku spriečiť.