# Priprema za rad

##

Dugački izradci moraju biti podloženi ili poduprti na slobodnom kraju.

Stol za piljenje može se povećati pomoću produžetaka stola za piljenje (7) ulijevo i udesno.

- Steznu polugu (50) preklopite prema unutra.
- Povucite produžetak stola za piljenje (7) do željene dužine prema van (maksimalno 250 mm).
- Za fiksiranje produžetka stola za piljenje ponovno pritisnite steznu polugu (50) prema van.

##

Kod piljenja horizontalnih i/ili vertikalnih kutova kosog rezanja morate ovisno o smjeru rezanja izvući prema van odn. sasvim skinuti lijevu ili desnu podesivu graničnu vodilicu (5).

Vertikalni kut kosog rezanja | Horizontalni kut kosog rezanja |
--- | --- | ---
0°–47° (lijevo) | ≤ 44° (desno/lijevo) | Otpustite vijak za fiksiranje (51). Lijevu podesivu graničnu vodilicu (5) izvucite skroz prema van.
0°–47° (lijevo) | ≥ 45° (desno/lijevo) | Otpustite vijak za fiksiranje (51). Lijevu podesivu graničnu vodilicu (5) izvucite skroz prema van. Podesivu graničnu vodilicu podignite prema gore. Izvadite vijak za fiksiranje (51).
0°–47° (desno) | ≤ 44° (desno/lijevo) | Otpustite vijak za fiksiranje (51). Desnu podesivu graničnu vodilicu (5) izvucite skroz prema van. Podesivu graničnu vodilicu podignite prema gore.
0°–47° (desno) | ≥ 45° (desno/lijevo)

##

Klizni mehanizam kliznog kraka (27) je tvornički namješten i nije prigušen kod isporuke električnog alata.

Prigušenje kliznog mehanizma možete individualno namjestiti na prigušivaču (52):

tvrdo – kontrolirana radna gibanja;

meko – brzi rezovi pilom.

- Oba vijka za namještanje (53) otpustite šesterokutnim ključem (4 mm) (16) za mekše prigušenje
- ili
- oba vijka za namještanje (53) stegnite za tvrđe prigušenje.

##

Za osiguranje optimalne radne sigurnosti uvijek morate stegnuti izradak.
Ne obrađujte izratke koji su premali za stezanje.

- Pritisnite izradak prema graničnim vodilicama (6) i (5).
- Utaknite isporučenu vijčanu stegu (18) u jedan od za to predviđenih provrta (54).
- Otpustite krilni vijak i prilagodite vijčanu stegu izratku. Ponovno stegnite krilni vijak.
- Stegnite navojnu šipku (56) i time fiksirajte izradak.

### Otpuštanje izratka

- Za otpuštanje vijčane stege okrenite navojnu šipku (56) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.