# Kontrola a seřízení základních nastavení

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.
K tomu potřebujete zkušenosti a příslušný speciální nástroj.

Servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

##

Upozornění: Pro testování funkce laseru musí být elektronářadí připojené k napájení.

- Během seřizování laseru (např. při pohybu ramene nářadí) nikdy nemanipulujte s vypínačem. Neúmyslné spuštění elektrického nářadí může způsobit poranění.

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Otočte stůl pily (37) až k zářezu (14) pro 0°. Páčka (12) musí znatelně zaskočit do zářezu.

### Kontrola (viz obrázek T1)

- Nakreslete na obrobek přímou čáru řezu.
- Kluzné rameno (27) veďte za rukojeť (1) pomalu dolů.
- Obrobek vyrovnejte tak, aby zuby pilového kotouče byly v jedné přímce s čárou řezu.
- Podržte obrobek pevně v této poloze a veďte kluzné rameno zase pomalu nahoru.
- Obrobek upněte.
- Laserové paprsky zapněte spínačem (59).

Laserové paprsky musejí být po celé délce vlevo i vpravo ve stejné vzdálenosti od nakreslené čáry řezu na obrobku, i když se kluzné rameno vede dolů.

### Odstranění ochranného krytu laseru (viz obrázek T2)

- Povolte dva šrouby (62) ochranného krytu laseru (26) klíčem na vnitřní šestihran (4 mm) (16).
  Upozornění: Abyste se dostali k přednímu šroubu ochranného krytu laseru, musíte kluzné rameno otočit trochu dolů tak, aby bylo možné prostrčit klíč na vnitřní šestihran jedním ze zářezů v kyvném ochranném krytu.

### Seřízení zarovnání (viz obrázek T3)

- Odstraňte ochranný kryt laseru (26).

1. Nastavení pravého laserového paprsku:

- Klíčem na vnitřní šestihran (17) otáčejte zadním seřizovacím šroubem (63), dokud nebude pravý laserový paprsek po celé délce zarovnaný s vyznačenou čárou řezu na obrobku.
  Zároveň se při tom pohybuje levý paprsek.

Otáčení proti směru hodinových ručiček pohybuje paprskem laseru zleva doprava, otáčení po směru hodinových ručiček pohybuje paprskem laseru zprava doleva.

2. Nastavení levého laserového paprsku:

- Klíčem na vnitřní šestihran (17) otáčejte předním seřizovacím šroubem (63), dokud nebude levý laserový paprsek ve stejné vzdálenosti od vyznačené čáry řezu na obrobku jako pravý laserový paprsek.

Otáčení proti směru hodinových ručiček pohybuje paprskem laseru zleva doprava, otáčení po směru hodinových ručiček pohybuje paprskem laseru zprava doleva.

- Znovu upevněte ochranný kryt laseru (26).

### Seřízení rovnoběžnosti (viz obrázek T4)

- Odstraňte ochranný kryt laseru (26).
- Povolte upevňovací šroub (64) (cca o 1–2 otáčky) klíčem na vnitřní šestihran (17). Šroub nevyšroubujte úplně.
- Přesuňte montážní desku laseru doprava nebo doleva, až jsou laserové paprsky po celé délce rovnoběžné s čárou řezu nakreslenou na obrobku.
- Podržte montážní desku laseru v této poloze a upevňovací šroub (64) opět utáhněte.
- Po nastavení znovu zkontrolujte zarovnání s čárou řezu. Laserové paprsky případně pomocí seřizovacích šroubů (63) ještě jednou vyrovnejte.
- Znovu upevněte ochranný kryt laseru (26).

### Seřízení boční odchylky při pohybu kluzného ramena (viz obrázek T5)

- Odstraňte ochranný kryt laseru (26).
- Povolte oba upevňovací šrouby (65) (cca o 1–2 otáčky) klíčem na vnitřní šestihran (17).
  Šrouby nevyšroubujte úplně.
- Přesuňte těleso laseru doprava nebo doleva tak, až se laserové paprsky při pohybu kluzného ramena dolů neodchylovaly do strany.
- Po nastavení znovu zkontrolujte zarovnání s čárou řezu. Laserové paprsky případně pomocí seřizovacích šroubů (63) ještě jednou vyrovnejte.
- Podržte těleso laseru v této poloze a upevňovací šrouby (65) opět utáhněte.
- Znovu upevněte ochranný kryt laseru (26).

##

- Uveďte elektronářadí do přepravní polohy.
- Otočte stůl pily (37) až k zářezu (14) pro 0°. Páčka (12) musí znatelně zaskočit do zářezu.

### Kontrola (viz obrázek U1)

- Nastavte úhlové pravítko na 90° a umístěte ho na stůl pily (37).

Rameno úhlového pravítka musí být po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem (39).

### Seřízení (viz obrázek U2)

- Povolte zajišťovací páčku (13).
- Nástrčným klíčem (10 mm) povolte oba seřizovací šrouby (66) (minimálně o 1 otáčku).
- Povolte seřizovací šroub (68) (cca o 3 otáčky) klíčem na vnitřní šestihran (4 mm) (16).
- Seřizovací šroub (67) zašroubujte nebo vyšroubujte klíčem na vnitřní šestihran (4 mm) (16) natolik, aby bylo rameno úhlového pravítka po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem.
- Znovu pevně utáhněte zajišťovací páčku (13). Potom znovu utáhněte nejprve seřizovací šroub (68) a poté seřizovací šrouby (66).

Jestliže ukazatele úhlu (32) a (20) nejsou po nastavení v jedné přímce se značkami 0° na stupnici (31), povolte křížovým šroubovákem upevňovací šrouby ukazatelů úhlu a vyrovnejte ukazatele úhlu podél značek 0°.

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Otočte stůl pily (37) až k zářezu (14) pro 0°. Páčka (12) musí znatelně zaskočit do zářezu.
- Vytáhněte úplně ven levou přestavitelnou dorazovou lištu (5).
- Povolte zajišťovací páčku (13) a otočte kluzné rameno za rukojeť (1) až nadoraz doleva (45°).

### Kontrola (viz obrázek V1)

- Nastavte úhlové pravítko na 45° a umístěte ho na stůl pily (37).

Rameno úhlového pravítka musí být po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem (39).

### Seřízení (viz obrázek V2)

- Seřizovací šroub (69) zašroubujte nebo vyšroubujte stranovým klíčem (8 mm) natolik, aby bylo rameno úhlového pravítka po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem.
- Znovu pevně utáhněte zajišťovací páčku (13).

Jestliže nejsou ukazatele úhlu (32) a (20) po seřízení v jedné přímce s ryskou 45° stupnice (31), zkontrolujte nejprve ještě jednou seřízení 0° pro vertikální pokosový úhel a pro ukazatele úhlu. Potom opakujte seřízení vertikálního pokosového úhlu 45°.

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Otočte stůl pily (37) až k zářezu (14) pro 0°. Páčka (12) musí znatelně zaskočit do zářezu.
- Vytáhněte úplně ven pravou přestavitelnou dorazovou lištu (5).
- Povolte zajišťovací páčku (13).

Vykloňte kluzné rameno za rukojeť (1) z polohy 0° mírně doleva a otáčejte otočný knoflík (38), dokud se neukáže rozsah pravého vertikální pokosového úhlu. |

- Otočte kluzné rameno za rukojeť (1) až nadoraz doprava (45°).

### Kontrola (viz obrázek W1)

- Nastavte úhlové pravítko na 135° a umístěte ho na stůl pily (37).

Rameno úhlového pravítka musí být po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem (39).

### Seřízení (viz obrázek W2)

- Seřizovací šroub (70) zašroubujte nebo vyšroubujte stranovým klíčem (8 mm) natolik, aby bylo rameno úhlového pravítka po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem.
- Znovu pevně utáhněte zajišťovací páčku (13).

Jestliže nejsou ukazatele úhlu (32) a (20) po seřízení v jedné přímce s ryskou 45° stupnice (31), zkontrolujte nejprve ještě jednou seřízení 0° pro vertikální pokosový úhel a pro ukazatele úhlu. Potom opakujte seřízení vertikálního pokosového úhlu 45°.

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Otočte stůl pily (37) až k zářezu (14) pro 0°. Páčka (12) musí znatelně zaskočit do zářezu.

### Kontrola (viz obrázek X1)

- Nastavte úhlové pravítko na 90° a položte ho mezi dorazovou lištu (6) a pilový kotouč (39) na stůl pily (37).

Rameno úhlového pravítka musí být po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem (39).

### Nastavení (viz obrázek X2)

- Povolte všechny čtyři seřizovací šrouby (71) klíčem na vnitřní šestihran (4 mm) (16) a otočte stůl pily (37) společně se stupnicí (36) tak, aby bylo rameno úhlového pravítka po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem.
- Šrouby opět utáhněte.

Jestliže není ukazatel úhlu (57) po seřízení v jedné přímce s ryskou 0° stupnice (36), povolte šroub (72) pomocí běžně dostupného křížového šroubováku a ukazatel úhlu vyrovnejte podél rysky 0°.

##

Svěrnou sílu zajišťovací páčky (13) lze seřídit.

### Kontrola

- Svěrná síla zajišťovací páčky musí polohu kluzného ramena spolehlivě udržet při každém libovolném pokosovém úhlu.

### Seřízení

- Povolte zajišťovací páčku (13).
- Otáčejte seřizovací šroub (73) nástrčným klíčem (17 mm) proti směru hodinových ručiček pro zmenšení svěrné síly nebo ve směru hodinových ručiček pro zvětšení svěrné síly.
- Nastavte vertikální pokosový úhel, znovu utáhněte zajišťovací páčku (13) a zkontrolujte, zda byla dosažena požadovaná svěrná síla.