# Preprava (pozri obrázok Z)

Predtým, ako budete elektrické náradie prepravovať, musíte vykonať nasledujúce kroky:

- Posuňte klzné rameno (27) celkom dozadu a zaistite ho v tejto polohe.
- Skontrolujte, či je hĺbkový doraz (29) zatlačený celkom dovnútra a či sa nastavovacia skrutka (28) pri pohybe klzného ramena zmestí do výrezu bez toho, aby sa dotýkala hĺbkového dorazu.
- Veďte klzné rameno smerom dole do takej polohy, aby sa prepravná poistka (30) dala celkom stlačiť smerom dovnútra.
- Predĺženie rezacieho stola (7) zasuňte úplne dovnútra.
- Nastavte vertikálny uhol zošikmenia na 0° a utiahnite aretačnú rukoväť (13).
- Otočte rezací stôl (37) až na doraz doľava a utiahnite aretačný gombík (11).
- Zviažte dohromady sieťový kábel pomocou pásky so suchým zipsom (74).
- Odstráňte všetko príslušenstvo, ktoré nemôže byť na elektrickom náradí pevne namontované.
- Nepoužívané pílové listy majte pri preprave podľa možnosti uložené v nejakom uzavretom obale.
- Pri prenášaní siahnite do priehlbín na prenášanie (15) po bokoch rezacieho stola.

- Pri prenášaní elektrického náradia používajte len prepravné prvky náradia a nikdy nepoužívajte na prenášanie ochranné prvky, klzné rameno alebo rukoväť .