# Uputstva za rad

##

- Pre sečenja testerom uvek čvrsto zategnite dugme za fiksiranje (11) i zateznu dršku (13). List testere se može inače iskositi u radnom komadu.

- Kod svih sečenja morate se najpre uveriti, da list testere nijednog momenta ne može dodirivati šinu graničnika, stegu ili druge delove uređaja. Uklonite eventualno montirane pomoćne graničnike ili ih odgovarajuće prilagodite.

Čuvajte list testere od udarca i potresa. Ne izlažite list testere bočnom pritisku.

Testerišite isključivo materijale koji su odobreni za predviđenu namenu.

Ne obrađujte izvijene radne komade. Radni komad mora uvek imati pravu ivicu radi postavljanja šine graničnika.

Dugi i teški radni komadi moraju se na slobodnom kraju podupreti ili osloniti.

Uverite se da klateća zaštitna hauba propisno funkcioniše i da može slobodno da se pokreće. Kod usmeravanja ručice alata prema dole, treba se otvoriti klateća zaštitna hauba. Kod usmeravanja ručice alata prema gore, klateća zaštitna hauba treba ponovo da se zatvori preko lista testere i zaključa u gornjem položaju ručice alata.

##

Dva laserska zraka Vam pokazuju širinu sečenja lista testere. Na taj način možete tačno pozicionirati radni komad za testerisanje, ne otvarajući klatnu zaštitnu haubu.

- Uključite laserske zrake pomoću prekidača (59).
- Centrirajte Vaš marker na radnom komadu između obe laserske linije.

Napomena: Pre sečenja testerom, proverite da li se linija sečenja još uvek tačno vidi Baždarenje lasera. Laserski zraci se mogu pomeriti na primer usled vibracija kod intenzivne upotrebe.

##

- Nikada nemojte stajati u lini sa listom testere ispred električnog alata, nego uvek sa strane. Tako je vaše telo zaštićeno od mogućeg povratnog udarca.

- Držite podalje ruke, prste i šake od rotirajućeg lista testere.
- Ne ukrštajte ruke ispred klizne poluge (27).

##

Crvene umetne ploče (9) mogu nakon duže upotrebe električnog alata da se pohabaju.

Oštećene umetne ploče zamenite.

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Odvrnite zavrtnje (60) pomoću ključa sa unutrašnjim šestougaonim urezom (4 mm) (16) i uklonite stare umetne ploče.
- Ubacite novu desnu umetnu ploču.
- Zavrnite umetnu ploču pomoću zavrtnja (60) što je moguće više udesno, tako da na celoj dužini mogućeg vučenja list testere ne dođe u dodir sa umetnom pločom.
- Ponovite analogno radne korake za novu desnu umetnu ploču.

##

Horizontalni ugao iskošenja | Vertikalni ugao iskošenja | Visina x širina [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 104 x 341
45° | 0° | 104 x 240
0° | 45° (levo) | 51 x 341
0° | 45° (desno) | 38 x 341
45° | 45° (levo) | 51 x 240
45° | 45° (desno) | 38 x 240
0° | 0° | L profil (maks. debljina 36 mm) 170 x 140

Minimalni radni komadi (= svi radni komadi koji mogu da se zategnu pomoću isporučene stege (18) levo ili desno od lista testere): 160 x 335 mm (dužina x širina)

Maksimalna dubina sečenja (0°/0°): 104 mm