# Ibrugtagning

- Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt.

##

- For at tænde el-værktøjet skal du først skubbe kontaktspærren (2) frem til midten og derefter trykke tænd/sluk-knappen (58) ind og holde den inde.

Bemærk: Af sikkerhedsgrunde kan tænd/sluk-knappen (58) ikke fastlåses, men skal trykkes ned og holdes nede, så længe saven er i drift.

##

- Når du vil slukke, skal du slippe tænd/sluk-knappen (58).

##

Den elektroniske startstrømsbegrænsning begrænser ydelsen, når el‑værktøjet tændes, og muliggør driften til en 16 A‑sikring.

Bemærk: Hvis el-værktøjet kører med fuldt omdrejningstal umiddelbart efter start, fungerer startstrømbegrænsningen og genstartsbeskyttelsen ikke. El-værktøjet skal omgående sendes til kundeservice.