# Подготовка за работа

##

Дълги детайли трябва да бъдат подпирани в свободния им край.

Циркулярната маса може с помощта на удължаването на стенда за рязане (7) да се увеличава наляво и надясно.

- Отворете застопоряващия лост (50) навътре.
- Издърпайте навън удължаването на стенда за рязане (7) до желаната дължина (максимално 250 мм).
- За застопоряване на удължителите на работния плот натиснете застопоряващия лост (50) отново навън.

##

При изработване на срезове под наклон в хоризонтална и/или вертикална равнина в зависимост от посоката на рязане трябва да издърпате навън, респ. напълно да демонтирате лявата или дясната регулируема опорна шина (5).

ъгъл на скосяване във вертикална равнина | ъгъл на скосяване в хоризонтална равнина |
--- | --- | ---
0°−47° (вляво) | ≤ 44° (вдясно/вляво) | Разхлабете фиксиращия винт (51). Издърпайте докрай навън лявата регулируема опорна шина (5).
0°−47° (вляво) | ≥ 45° (вдясно/вляво) | Разхлабете фиксиращия винт (51). Издърпайте докрай навън лявата регулируема опорна шина (5). Извадете нагоре регулируемата опорна шина. Извадете фиксиращия винт (51).
0°−47° (вдясно) | ≤ 44° (вдясно/вляво) | Разхлабете фиксиращия винт (51). Издърпайте докрай навън дясната регулируема опорна шина (5). Извадете нагоре регулируемата опорна шина.
0°−47° (вдясно) | ≥ 45° (вдясно/вляво)

##

Плъзгащият механизъм на рамото (27) е настроен в завода-производител и в състояние на доставка движението му не се демпфира.

Можете да настроите демпфирането на плъзгащия механизъм съобразно желанието си с помощта на демпфера (52):

твърдо – контролирани работни движения;

меко – бързи срезове.

- Развийте двата регулиращи винта (53) с шестостенния ключ (4 mm) (16) за по-меко демпфиране
- или
- затегнете двата регулиращи винта (53) за по-твърдо демпфиране.

##

За осигуряване на оптимална сигурност на работа трябва винаги да застопорявате детайла.
Не обработвайте детайли, които са твърде малки, за да бъдат застопорени механично.

- Притискайте разрязвания детайл здраво към опорните шини (6) и (5).
- Вкарайте включената в окомплектовката винтова скоба (18) в един от предвидените за целта отвори (54).
- Развийте винта с крилчата глава и настройте винтовата скоба съобразно детайла. Затегнете отново винта с крилчата глава.
- Затегнете здраво резбовия вал (56) и така захванете детайла.

### Освобождаване на детайла

- За освобождаване на винтовата скоба завъртете ръкохватката (56) обратно на часовниковата стрелка.