# Tehnički podaci

Testera za panel |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Nominalna ulazna snaga | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Nominalni napon | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frekvencija | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Broj obrtaja u praznom hodu | min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Graničnik struje pri pokretanju |  | ● | – | ● | ●
Tip lasera | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Klasa lasera |  | 1 | 1 | 1 | 1
TežinaA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Klasa zaštite |  | / II | / II | / II | / II
Dimenzije za kompatibilne listove testere |
Prečnik lista testere D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Debljina osnovnog lista | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Maks. širina sečenja | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Presek otvora d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

Dozvoljene dimenzije radnog komada videti Dozvoljene dimenzije radnog komada

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.