# 톱 작업

##

- 툴 암 (27) 을 완전히 뒤쪽으로 민 후 그 위치에서 고정시키십시오.
  깊이 조절자 (29) 가 완전히 안쪽 끝까지 들어가 있는지, 툴 암을 움직일 때 조정 나사 (28) 가 깊이 조절자에 닿지 않고 파인 곳 안으로 관통하여 잘 맞는지 확인해 보십시오.
- 작업물을 크기에 맞게 고정하십시오.
- 필요에 따라 원하는 각도(수평 그리고/또는 수직)로 조절하십시오.
- 전동공구의 스위치를 켜십시오.
- 손잡이 (1) 를 이용하여 툴 암 (27) 을 서서히 아래쪽으로 움직입니다.
- 일정한 속도로 작업물에 절단작업을 하십시오.
- 전동공구의 스위치를 끄고 나서 톱날이 완전히 정지할 때까지 기다립니다.
- 툴 암 (27) 을 천천히 위로 올립니다.

##

- 스위치를 켜기 전에 그리고 절단작업 중 내내 손잡이를 꽉 잡고 계십시오. 툴 암을 조심스러운 동작으로 움직여 절단작업을 실시하십시오 . 잠시라도 주의를 기울이지 않으면 극도로 가볍게 움직이는 툴 암으로 인해 중상을 입을 수 있습니다.

- 툴 암 (27) 을 풀어주십시오.
  툴 암 (27) 을 당기고 밀어보면서 글라이딩 장치가 완벽하게 작동하는지 확인해 보십시오.
- 작업물을 크기에 맞게 고정하십시오.
- 필요에 따라 원하는 각도(수평 그리고/또는 수직)로 조절하십시오.
- 톱날이 작업물 앞에 있을 때까지 손잡이 (1) 를 이용하여 툴 암 (27) 을 펜스 (6) 에서 멀리 당기십시오.
- 전동공구의 스위치를 켜십시오.
- 손잡이 (1) 를 이용하여 툴 암 (27) 을 서서히 아래쪽으로 움직입니다.
- 이제 툴 암 (27) 을 펜스 (6) 방향으로 누르고 균일한 이송 속도로 가공물을 절단하십시오.
- 전동공구의 스위치를 끄고 나서 톱날이 완전히 정지할 때까지 기다립니다.
- 툴 암 (27) 을 천천히 위로 올립니다.

##

작업물의 길이가 동일하게 절단하려면 길이 조절자 (35) (액세서리)를 사용할 수 있습니다.

톱 테이블 연장장치 (7) 의 양쪽 면에 길이 조절자를 설치할 수 있습니다.

- 고정 나사 (34) 를 풀고 길이 조절자 (35) 를 클램핑 나사 (61) 위쪽으로 젖히십시오.
- 잠금 나사 (34) 를 다시 꽉 조입니다.
- 톱 테이블 연장장치 (7) 를 원하는 길이로 조정하십시오.

##

홈파기 작업을 하거나 스페이서를 사용하고자 할 때 깊이 조절자를 조절해야 합니다.

- 깊이 조절자 (29) 를 바깥쪽으로 젖히십시오.
- 손잡이 (1) 에서 툴 암 (27) 을 원하는 위치로 움직이십시오.
- 나사 끝부위가 깊이 조절자 (29) 에 닿을 때까지 조정 나사 (28) 를 돌립니다.
- 툴 암 (27) 을 천천히 위로 올립니다.

##

휘어지거나 둥근 형태의 작업물을 절단할 경우 특히 미끄러지지 않도록 주의해야 합니다. 절단선에 작업물, 펜스 그리고 톱 테이블 사이에 조금의 틈도 있어서는 안 됩니다.

필요에 따라 특수한 고정대를 만들어야 합니다.