# Transportsikring (se bilde A)

Transportsikringen (30) gjør det lettere å håndtere elektroverktøyet ved transport til forskjellige brukssteder.

## Avsikring av elektroverktøyet (arbeidsstilling)

- Trykk glidearmen (27) på håndtaket (1) litt ned for å avlaste transportsikringen (30).
- Trekk transportsikringen (30) helt ut.
- Før glidearmen (27) langsomt oppover.

## Sikring av elektroverktøyet (transportstilling)

- Skyv glidearmen (27) helt bakover, og sikre den i denne stillingen.
- Før glidearmen ned til transportsikringen (30) kan trykkes helt inn.

Mer informasjon: se Transport (se bilde Z)