# ცალკეული დეტალების მონტაჟი

- ფრთხილად მოხსენით შეფუთვა ყველა მიწოდებულ ნაწილს.
- მოაცილეთ მთელი შესაფუთი მასალა ელექტროხელსაწყოს და მიწოდებულ აქსესუარებს.

## საჩერებელი სახელურის დაყენება (იხ. სურ. a)

- ჩახრახნეთ საჩერებელი სახელური (11) შესაბამის ნახვრეტში ბერკეტის ზემოთ (12).

- ყოველთვის მჭიდროდ მოუჭირეთ საჩერებელ სახელურს(11) ხერხვამდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახერხი დისკი შესაძლოა გადაიხაროს ნამზადში.