# Üzembe helyezés

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típustábláján található adatokkal.

##

- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolásához először tolja középre a (2) bekapcsolás reteszelőt, majd nyomja be és tartsa benyomva a (58) be-/kikapcsolót.

Figyelem: A (58) be-/kikapcsolót biztonsági meggondolásokból nem lehet tartós üzemhez bekapcsolt állapotban reteszelni, hanem az üzemeltetés közben végig benyomva kell tartani.

##

- A kikapcsoláshoz engedje el a (58) be-/kikapcsolót.

##

Az elektronikus felfutási árambehatárolás az elektromos kéziszerszám bekapcsolási teljesítményét korlátozza és így lehetővé teszi annak egy 16 Amperes biztosítékról való üzemeltetését.

Figyelem: Ha az elektromos kéziszerszám a bekapcsolás után teljes fordulatszámmal kezd el működni, a felfutási árambehatárolás és az újrabekapcsolás elleni védelem nem működik. Az elektromos kézi‌szerszámot ekkor azonnal be kell küldeni a Vevőszolgálatnak.