# Транспортно обезопасяване (вж. фиг A)

Транспортно обезопасяване (30) улеснява пренасянето на електроинстру‌мента до различни работни площадки.

## Освобождаване на електроинструмента (работна позиция)

- Натиснете леко надолу плъзгащото рамо (27), като го държите за ръкохватката (1), за да се освободи бутона за застопоряване при транспортиране (30).
- Издърпайте бутона за застопоряване при транспортиране (30) докрай навън.
- Повдигнете бавно нагоре плъзгащото се рамо (27).

## Блокиране на електроинструмента (позиция за транспортиране)

- Избутайте плъзгащото се рамо (27) докрай назад и го обезопасете в тази позиция.
- Прекарайте рамото на плъзгащото се рамо дотолкова надолу, че транспортното обезопасяване (30) да се притисне докрай навътре.

Други указания: вж. Транспортиране (вж. фиг. Z)