# Sägeblatt wechseln (siehe Bild c1−c4)

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.

- Tragen Sie bei der Montage des Sägeblattes Schutzhandschuhe. Bei der Berührung des Sägeblattes besteht Verletzungsgefahr.

Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren maximal zulässige Geschwindigkeit höher ist als die Leerlaufdrehzahl Ihres Elektrowerkzeugs.

Verwenden Sie nur Sägeblätter, die den in dieser Betriebsanleitung angegebenen Kenndaten entsprechen und nach EN 847-1 geprüft und entsprechend gekennzeichnet sind.

Verwenden Sie nur Sägeblätter, die vom Hersteller dieses Elektrowerkzeugs empfohlen wurden und die für das Material, das Sie bearbeiten wollen, geeignet sind. Dies verhindert eine Überhitzung der Sägezähne beim Sägen.

## Sägeblatt ausbauen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Schrauben Sie die Arretierschraube (41) von Hand auf, bis das Gestänge (42) frei herunterhängen kann.
- Lösen Sie die Befestigungsschraube (43) (ca. 2 Umdrehungen) mit dem Innensechskantschlüssel (4 mm) (16).
  Drehen Sie die Schraube nicht ganz heraus.
- Lösen Sie die Befestigungsschraube (44) (ca. 6 Umdrehungen) mit dem Innensechskantschlüssel (4 mm) (16).
  Drehen Sie die Schraube nicht ganz heraus.
- Ziehen Sie die Abdeckplatte (45) von der Befestigungsschraube (44) nach vorn und unten weg.
- Schwenken Sie die Pendelschutzhaube (4) nach hinten und halten Sie die Pendelschutzhaube in dieser Position.
- Hängen Sie das Gestänge (42) mit einer Bohrung über die Befestigungsschraube (44).
  Dadurch wird die Pendelschutzhaube in der geöffneten Stellung gehalten.
- Drehen Sie die Innensechskantschraube (47) mit dem Innensechskantschlüssel ( mm) (16) und drücken Sie gleichzeitig die Spindelarretierung (46), bis diese einrastet.
- Halten Sie die Spindelarretierung (46) gedrückt und drehen Sie die Innensechskantschraube (47) im Uhrzeigersinn heraus (Linksgewinde!).
- Nehmen Sie den Spannflansch (48) ab.
- Entnehmen Sie das Sägeblatt (39).

## Sägeblatt einbauen

- Beachten Sie beim Einbau, dass die Schneiderichtung der Zähne (Pfeilrichtung auf dem Sägeblatt) mit der Pfeilrichtung auf der Schutzhaube übereinstimmt!

Falls erforderlich, reinigen Sie vor dem Einbau alle zu montierenden Teile.

- Setzen Sie das neue Sägeblatt auf den inneren Spannflansch (49).

- Setzen Sie den Spannflansch (48) und die Innensechskantschraube (47) auf. Drücken Sie die Spindelarretierung (46), bis diese einrastet, und ziehen Sie die Innensechskantschraube gegen den Uhrzeigersinn fest.
- Lösen Sie das Gestänge (42) von der Befestigungsschraube (44) und führen Sie die Pendelschutzhaube (4) wieder nach unten.
- Schieben Sie die Abdeckplatte (45) wieder unter die Befestigungsschraube (44).
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben (44) und (43) wieder fest an.
- Schieben Sie das Gestänge (42) auf seine ursprüngliche Position und ziehen Sie die Arretierschraube (41) wieder von Hand an.